***Приложение 1***

***к Извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

**(Техническое задание)**

Текущий ремонт кровли профнастилом МБДОУ «Детский сад №14 «Василёк»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Текущий ремонт кровли профнастилом МБДОУ "Детский сад №14 "Василёк" | 43.91.19.110: Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений | Усл. ед. | 1 |

**Наименование объекта закупки:** Текущий ремонт кровли профнастилом МБДОУ "Детский сад №14 "Василёк" (далее работы).

**Информация о месте выполнения работ, являющихся предметом контракта:** РФ, Алтайский край, город Рубцовск, пр. Ленина, 29.

1. **Перечень работ и объем работ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Раздел 1. Кровля основное здание** | |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов | м2 | 771 |
| 2 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов | шт | 12 |
| 3 | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм | м2 | 220 |
| 4 | Снятие оконных переплетов: остекленных | м2 | 3,24 |
| 5 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | м2 | 3,24 |
| 6 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности | м2 | 771 |
| 7 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 41 |
| 8 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт | 0,5 |
| 9 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 16,33 |
| 10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 10 км | 1 т груза | 16,33 |
| **Раздел 2. Прачечная - склад** | |  |  |
| 11 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов | м2 | 142 |
| 12 | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм | м2 | 10 |
| 13 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности | м2 | 142 |
| 14 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 9,6 |
| **Раздел 3. Снегозадержатели** | |  |  |
| 15 | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого | м | 36 |
| 16 | Устройство желобов: подвесных | м | 36 |
| 17 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 28 |
| 18 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 4 |
| 19 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 12 |
| 20 | Услуги автовышки | час | 10 |

**2. Общие требования к выполняемым работам.**

2.1. Выполняемые работы должны соответствовать данному описанию объекта закупки (техническому заданию Приложение №1), локальному сметному расчету (Приложение № 2), а также требованиям государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил технических регламентов, в том числе Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2.2. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить: соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, требований безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, обеспечение выполнения правил пожарной безопасности.

2.3. Подрядчиком назначается ответственное лицо за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил (копия приказа о назначении представляется Заказчику).

2.4. Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Алтайского края.

2.5. Осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края.

**3. Требования к технологии и методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ.**

3.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

3.2. В организации должна существовать система контроля качества выполненных работ.

3.3. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

3.4. Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

3.5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям Трудового кодекса Российской Федерации.

3.6. В случае если на любой из стадий выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, подрядчик обязан за счет своих сил и средств, но без увеличения цены контракта, в кратчайший срок переделать выявленные некачественно выполненные работы, обеспечив их надлежащее качество и сдачу заказчику.

3.7. При выполнении ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства. Все применяемые при выполнении ремонтных работ материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Все указания на товарные знаки читать со словами «или эквивалент».

Документы, применяемые в национальной системе стандартизации, в случае истечения срока их действия, подлежат применению в рамках настоящего технического задания до принятия заменяющих их документов.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И Косолапова  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2022 г. М.П. | ПОДРЯДЧИК  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ 2022 г. М.П. |