***Приложение № 3***

***к Извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

Поставка бензинового генератора

1. **Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики и количество поставляемого товара:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Описание (характеристики) объекта закупки | | | Кол-во, шт. |
| 1. | Генератор бензиновый  ОКПД2 -27.11.32.110 | 1. | Габариты без упаковки, мм | ≥ 700х540х570 | 1 |
| 2. | Напряжение | 220 В |
| 3. | Стартер | ручной |
| 4. | Max мощность | ≤ 5,5 кВт |
| 5. | Емкость топливного бака | ≥ 22 л |
| 6. | Мощность номинальная при 220 В | ≥ 5,0 кВт |
| 7. | Система возбуждения альтернатора | щеточная |
| 8. | Модель двигателя | 188F |
| 9. | Автозапуск (АВР) | нет |
| 10. | Обмотка альтернатора двигателя | медь |
| 11. | Вид топлива | Бензин АИ-92 |
| 12. | Двигатель | четырехтактный,  одноцилиндровый |
| 13. | Система охлаждения | воздушная принудительная |

**2. Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара.**

Товар должен быть новым, разрешен к применению в РФ. Поставщик должен так же гарантировать, что качество поставляемого товара соответствует требованиям стандартов и техническим условиям. Качество товара должно соответствовать цели его использования.

Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. На заводской упаковке должно быть четкое указание наименования и характеристики товара.

Срок и объем гарантии на поставляемый товар должен быть согласно гарантии завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента поставки товаров.