***Приложение № 3***

***к извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

**(Техническое задание)**

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту компьютерного оборудования и оргтехники МКУ «Управление образования» г. Рубцовска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Характеристика услуги | Ед.изм. | Кол-во |
| Ремонт узла проявки Kyocera DV-170  | Код КТРУ: 95.11.10.000-00000002Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования | шт. | 8 |
| Ремонт узла термозакрепления Kyocera FK-171 | Код КТРУ: 95.11.10.000-00000002Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования | шт. | 3 |
| Ремонт блока фотобарабана Kyocera DK-170 | Код КТРУ: 95.11.10.000-00000002Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования | шт. | 6 |
| Ремонт узла термозакрепления Kyocera FK-1150 | Код КТРУ: 95.11.10.000-00000002Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования | шт. | 5 |
| Ремонт блока фотобарабана Kyocera DK-1150 | Код КТРУ: 95.11.10.000-00000002Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования | шт. | 4 |
| Замена шестерни привода картриджа HP p2035 | Код КТРУ: 95.11.10.000-00000002Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования | шт. | 2 |

1. Используемые при оказании услуг Исполнителем запасные части и расходные материалы по своему качеству и комплектности должны соответствовать требованиям ГОСТ, подтверждаться сертификатами качества и соответствия;

2. Используемые при оказании услуг Исполнителем запасные части и расходные материалы должны быть новыми, сертифицированными, выпущенными к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.);

3. Внешний вид картриджей и запасных частей к ним после оказания услуг Исполнителем должен быть без дефектов и явных, видимых поломок.

4. Порядок и условия оказания услуг:

Оказание услуг должно проводиться в строгом соответствии с порядком установленной заводом изготовителем.

Оказание услуг должно осуществляться на территории города Рубцовска.

Услуги по ремонту узла проявки Kyocera DV-170 должны включать следующие работы:

- полную разборку узла проявки;

- технологическую обработку всех деталей узла проявки, подвергающихся износу (очистку сжатым воздухом, промывку, полировку специальными растворами и кремами, смазку соответствующих деталей);

- снятие остаточного электростатического заряда;

- регулировочные работы;

- заполнение тонером;

- замену дозирующего лезвия;

- замену магнитного вала;

- заключительное тестирование качества печати (производится с проверкой качества работы на основе теста печати по проверочной таблице на 32 полутона серого цвета).

Услуги по ремонту узла термозакрепления Kyocera FK-171 должны включать следующие работы:

- полную разборку узла термозакрепления;

- технологическую обработку всех деталей узла термозакрепления, подвергающихся износу (очистку сжатым воздухом, промывку, полировку специальными растворами и кремами, смазку соответствующих деталей);

- снятие остаточного электростатического заряда;

- регулировочные работы;

- замену бушингов тефлонового вала;

- замену тефлонового вала;

- заключительное тестирование качества печати (производится с проверкой качества работы на основе теста печати по проверочной таблице на 32 полутона серого цвета).

Услуги по ремонту блока фотобарабана Kyocera DK-170 должны включать следующие работы:

- полную разборку блока фотобарабана;

- технологическую обработку всех деталей блока фотобарабана, подвергающихся износу (очистку сжатым воздухом, промывку, полировку специальными растворами и кремами, смазку соответствующих деталей);

- снятие остаточного электростатического заряда;

- регулировочные работы;

- замену чистящего лезвия;

- замену фотобарабана;

- заключительное тестирование качества печати (производится с проверкой качества работы на основе теста печати по проверочной таблице на 32 полутона серого цвета).

Услуги по ремонту узла термозакрепления Kyocera FK-1150должны включать следующие работы:

- полную разборку узла термозакрепления;

- технологическую обработку всех деталей узла термозакрепления, подвергающихся износу (очистку сжатым воздухом, промывку, полировку специальными растворами и кремами, смазку соответствующих деталей);

- снятие остаточного электростатического заряда;

- регулировочные работы;

- замену тканевой накладки прижимной планки нагревателя, с нанесением достаточного количества высокотемпературной смазки;

- замену термопленки;

- заключительное тестирование качества печати (производится с проверкой качества работы на основе теста печати по проверочной таблице на 32 полутона серого цвета).

Услуги по ремонту блока фотобарабана Kyocera DK-1150 должны включать следующие работы:

- полную разборку блока фотобарабана;

- технологическую обработку всех деталей блока фотобарабана, подвергающихся износу (очистку сжатым воздухом, промывку, полировку специальными растворами и кремами, смазку соответствующих деталей);

- снятие остаточного электростатического заряда;

- регулировочные работы;

- замену чистящего лезвия;

- замену фотобарабана;

- заключительное тестирование качества печати (производится с проверкой качества работы на основе теста печати по проверочной таблице на 32 полутона серого цвета).

Услуги по замене шестерни привода картриджа принтера HP p2035 должны включать следующие работы:

- полную разборку принтера;

- технологическую обработку всех деталей принтер, подвергающихся износу (очистку сжатым воздухом, промывку, полировку специальными растворами и кремами, смазку соответствующих деталей);

- регулировочные работы;

- замену изношенных шестерен.

Время реагирования на заявку Заказчика – не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения заявки. Время оказания услуг (от момента получения техники у представителя Заказчика, до момента возврата ему же) не более 10 (десяти) рабочих дней.