***Приложение № 3***

***к Извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

Поставка комплектующих для персональных компьютеров для МКУ «Управление образования» г. Рубцовска.

1. **Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики и количество поставляемого товара:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги/ код позиции КТРУ | Характеристики товара, работы, услуги | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Система охлаждения для процессора26.20.40.190 | Количество вентиляторов: не менее 1Совместимость с сокетами: LGA 1156/1155/1150/1151Максимальная рассеиваемая мощность: не менее 65ВтУровень шума при работе: не более 35 Дб | шт. | 6 |
| 2. | Фотобарабан26.20.40.190 | Совместимость с моделями: HP LJ P2055/2035/2030 Pro400, LBP 6670/6300/6650 | шт. | 5 |
| 3. | Фотобарабан26.20.40.190 | Совместимость с моделями: LJ P1005/1505/1102, LBP 3010/3100 | шт. | 5 |
| 4. | Фотобарабан26.20.40.190 | Совместимость с моделями: HL-L2300/2340/2360/2365, DCP-L2500/2520/2540, MFC-L2700/2720, DR-630/DR-2335 | шт. | 5 |
| 5. | Фотобарабан26.20.40.190 | Совместимость с моделями: Brother HL2130/2240/2250/2270/DCP-7060DR/7065 DR-2275/2080 | шт. | 5 |
| 6. | Термопленка26.20.40.190 | Совместимость с моделями: HP LJ 1000, HP LJ 1200, HP LJ 1010, HP LJ 1020Цвет: серый | шт. | 6 |
| 7. | Смазка для термопленки26.20.40.190 | Совместимость с моделями:HP LJ 1010/1020/3015/3030/M1005, LBP2900/MF4018/4320Масса: не менее 10г | шт. | 2 |
| 8. | Источник бесперебойного питания26.20.40.110-00000001 | Тип: Линейно-интерактивный (line interactive)Активная мощность: ≥ 2200 ВаттПолная мощность: ≥ 3000 Вольт-амперВозможность замены аккумуляторной батареи пользователем: ДаВозможность подключения внешних батарей: ДАВысота: ≤ 100 ммШирина: ≤ 450 ммГлубина: ≤ 700 ммФизические размеры высоты источника бесперебойного питания при установке в телекоммуникационную стойку, U: ≥ 2.0Форм-фактор источника бесперебойного питания: СтоечныйЕмкость одного аккумулятора: ≥ 7.2 Ампер-часаИнтерфейс связи: USB, RS-232Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой: ≥ 4Наличие дисплея: ДаНаличие дополнительных функций: Встроенный автоматический стабилизатор напряжения (AVR)Номинальное входное напряжение: ≥ 220 и <240 ВольтНоминальное выходное напряжение: ≥ 220 и <240 ВольтРасположение батарей: внутри источника бесперебойного питанияТип используемых батарей: свинцово-кислотные герметичные необслуживаемыеУправление и мониторинг ИБП: Возможность управления с ПК, Программное обеспечение для контроля ИБП того же вендора что и производитель ИБПУровень шума: ≤ 50 децибеллФазность источника бесперебойного питания (вход:выход): 1:1Наличие крепежа для установки в стойку: Да | шт. | 1 |

**2.Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара.**

Товар должен быть новым и ранее не использовавшимся соответствовать характеристикам, указанным в данном описании объекта закупки.

Гарантия на поставляемый товар должна быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товаров. Товар не должен иметь брака, физических повреждений.

Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемого товара на весь гарантийный срок качества.

Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.