***Приложение 3***

***к Извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

1. **Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики и количество поставляемого товара:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара, работы, услуги/ код КТРУ | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Терминал IP телефонии26.30.11.110-00000044 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики |
| Тип устройства | Стационарный телефон |  |
| Поддержка протокола SIP | Да |  |
| Количество поддерживаемых SIP-линий | ≥ 2 | Штука |
| Наличие LCD-дисплея | Да |  |
| Наличие модуля Bluetooth | Нет |  |
| Наличие модуля Wi-Fi | Нет |  |
| Наличие подсветки дисплея | Да |  |
| Наличие порта Ethernet для подключения к АРМ | Да |  |
| Наличие порта Ethernet для подключения к ЛВС | Да |  |
| Наличие порта FXO | Нет |  |
| Наличие порта FXS | Нет |  |
| Наличие порта для подключения беспроводных модулей | Нет |  |
| Наличие порта для подключения внешних накопителей данных | Нет |  |
| Наличие порта для подключения гарнитуры | Проводная |  |
| Наличие сенсорного LCD-дисплея | нет |  |
| Поддержка подключения дополнительных микрофонов | Проводные |  |
| Поддержка подключения дополнительных модулей с кнопками быстрого набора | Нет |  |
| Поддержка протокола H.323 | Нет |  |
| Поддержка электропитания по стандарту PoE | Нет |  |
| Размер LCD-дисплея | ≥ 2.3 | Дюйм  |
| Скорость портов Ethernet | ≥ 1000 | Мегабит в секунду |
| Функции устройства | Встроенные клавиши быстрого набора |  |
| Громкая связь |  |
| Отображение номера и имени вызывающего абонента |  |
| Повторный набор номера |  |

 | штука | 29 |

**2. Требования к качеству, к упаковке, отгрузке товара:**

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Каждая единица товара должна обеспечиваться всеми необходимыми кабелями для подключения и блоком питания, инструкциями по эксплуатации.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Поставляемый товар должен соответствовать всем предъявляемым требованиям.

Для достижения требуемых характеристик товара в части разъемов и интерфейсов использование переходников не допускается.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям:

ТР ТС – 004 - 2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС – 020 - 2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

**3. Требования к гарантийному сроку:**

Товар должен поставляться с гарантийным сроком не менее 12 месяцев. Гарантийный срок на товар не может быть установлен Поставщиком ниже срока, установленного фирмой-производителем Товара. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания документа о приемке.

Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставляемого товара.

Течение гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Заказчиком Поставщика об обнаружении недостатков до дня устранения их Поставщиком.

В период гарантийного срока, если неисправность является гарантийным случаем (дефекты производственной сборки, некачественные компоненты и т. д.), Поставщик осуществляет замену неисправного товара в течение 10 дней со дня получения заявки от Заказчика без дополнительного финансирования.