***Приложение 3***

***к Извещению об осуществлении закупки***

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Поставка тепловых пушек для нужд МКУ "Управление

по делам ГОЧС г. Рубцовска"

**Предмет Контракта:** Поставка тепловых пушек для нужд МКУ "Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска".

**Срок поставки товара:** в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения Контракта.

**Место доставки:** Алтайский край, город Рубцовск, улица Федоренко, 1Б.

**Источник финансирования:** бюджет муниципального образования города Рубцовска.

**Порядок формирования цены Контракта:** цена Контракта формируется с учетом общей стоимости Товара, погрузочно-разгрузочных работ, транспортных и других расходов, связанных с поставкой Товара к месту поставки, а также таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством РФ.

**Требования к качеству товара:** Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не использованный в выставочных, демонстрационных и других целях. Не допускается поставка товара, который находился на консервации, в том числе на заводе-изготовителе.

Товар должен сопровождаться комплектом установленных документов, если они предусмотрены производителем - сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество Товара, его происхождение, и указывающие условия, и сроки гарантии. При необходимости Поставщик обеспечивает упаковку Товара, способную предотвратить повреждение Товара или его порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Дата изготовления товара не ранее 2022 года.

**Требования к упаковке товара:** Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохранять поставляемый товар от внешних воздействий. Тара, упаковка и условия транспортировки Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ и эксплуатационным документам на Товар.

**Требования к гарантийному сроку:** на поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию не менее чем срок действия гарантии, предоставляемой фирмой-изготовителем, на условиях и в объеме фирменной гарантии изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента получения Товара.

Некачественный при приемке Товар подлежит возврату Поставщику, который обязан заменить его на качественный в течение согласованного с Заказчиком срока. Поставщик обязан заменить Товар, дефекты и недостатки которого были выявлены с началом использования Товара, в случае если это произошло не по вине Заказчика.

Погрузка, разгрузка, перевозка, доставка дефектного или несоответствующего требованиям товара, а также товара, предназначенного на замену дефектного или несоответствующего требованиям, осуществляется силами и транспортом Поставщика.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  товара | Наименование показателя товара | Единица измерения | Значение показателя товара, которое не может изменяться участником закупки при подаче заявки | Значение показателя товара, при определении которого участником закупки используются только точные цифровые или иные параметры | Единица измерения товара | Количество товара |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Тепловая пушка дизельная  ОКПД2  27.52.13.000 | Вариант установки |  | Напольный |  | штука | 2 |
| Вид обогревателя |  | Тепловентилятор |  |
| Площадь обогрева | метр2 |  | ≥ 30 |
| Вид топлива |  | дизельное топливо/керосин |  |
| Индикация уровня топлива |  | Наличие |  |
| Производительность | м³/час |  | ≥ 190 |
| Система розжига |  | электроподжиг |  |
| Индикация температуры |  | Наличие |  |
| Регулировка температуры |  | Наличие |  |
| Тепловая мощность | кВт |  | ≥ 6 |
| Объем топливного бака | л |  | ≥ 5 |
| Ручка для транспортировки |  | Наличие |  |
| Дистанционный пульт управления |  | Наличие |  |
| Защитные функции |  | Защита от перегрева |  |
|  |  | Комплектация:  Гофротруба 1шт., Труба для отвода выхлопных газов 1 шт., Кабель питания от аккумулятора 1 шт., Блок питания от сети 230 В 1шт., Дистанционный пульт управления 1 шт., Хомут 3 шт., Глушитель 1 шт. |  | Наличие |  |  |  |