***Приложение № 3***

***к извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

**(Техническое задание)**

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту компьютерного оборудования и оргтехники МКУ «Управление образования» г. Рубцовска

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Общая стоимость, руб. |
| Ремонт узла проявки Kyocera DV-170 | ОКПД 2: 95.11.10.110  Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин ЭВМ, компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру | шт. | 5 | 2 006,67 | 10 033,35 |
| Ремонт блока фотобарабана Kyocera DK-170 | ОКПД 2: 95.11.10.110  Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин ЭВМ, компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру | шт. | 3 | 3 976,67 | 11 930,01 |
| Ремонт узла термозакрепления Kyocera FK-1150 | ОКПД 2: 95.11.10.110  Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин ЭВМ, компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру | шт. | 6 | 8 023,33 | 48 139,98 |
| Ремонт блока фотобарабана Kyocera DK-1150 | ОКПД 2: 95.11.10.110  Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин ЭВМ, компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру | шт. | 5 | 4 010,00 | 20 050,00 |
| Замена роликов захвата бумаги Kyocera p2335d | ОКПД 2: 95.11.10.110  Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин ЭВМ, компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру | шт. | 6 | 2 140,00 | 12 840,00 |

При оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту компьютерного оборудования и оргтехники невозможно заранее определить необходимый объем оказываемых услуг и необходимое количество запасных частей к технике, подлежащей ремонту.

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям):

1. Используемые при оказании услуг Исполнителем запасные части и расходные материалы по своему качеству и комплектности должны соответствовать требованиям ГОСТ, подтверждаться сертификатами качества и соответствия;

2. Используемые при оказании услуг Исполнителем запасные части и расходные материалы должны быть новыми, сертифицированными, выпущенными к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.);

3. Внешний вид картриджей и запасных частей к ним после оказания услуг Исполнителем должен быть без дефектов и явных, видимых поломок;

Порядок и условия оказания услуг:

Оказание услуг должно проводиться в строгом соответствии с порядком установленной заводом изготовителем.

Оказание услуг должно осуществляться на территории города Рубцовска.

Услуги по ремонту узла проявки Kyocera DV-170 должны включать следующие работы:

- полную разборку узла проявки;

- технологическую обработку всех деталей узла проявки, подвергающихся износу (очистку сжатым воздухом, промывку, полировку специальными растворами и кремами, смазку соответствующих деталей);

- снятие остаточного электростатического заряда;

- регулировочные работы;

- заполнение тонером;

- замену дозирующего лезвия;

- замену магнитного вала;

- заключительное тестирование качества печати (производится с проверкой качества работы на основе теста печати по проверочной таблице на 32 полутона серого цвета).

Услуги по ремонту узла термозакрепления Kyocera FK-171 должны включать следующие работы:

- полную разборку узла термозакрепления;

- технологическую обработку всех деталей узла термозакрепления, подвергающихся износу (очистку сжатым воздухом, промывку, полировку специальными растворами и кремами, смазку соответствующих деталей);

- снятие остаточного электростатического заряда;

- регулировочные работы;

- замену бушингов тефлонового вала;

- замену тефлонового вала;

- заключительное тестирование качества печати (производится с проверкой качества работы на основе теста печати по проверочной таблице на 32 полутона серого цвета).

Услуги по ремонту блока фотобарабана Kyocera DK-170 должны включать следующие работы:

- полную разборку блока фотобарабана;

- технологическую обработку всех деталей блока фотобарабана, подвергающихся износу (очистку сжатым воздухом, промывку, полировку специальными растворами и кремами, смазку соответствующих деталей);

- снятие остаточного электростатического заряда;

- регулировочные работы;

- замену чистящего лезвия;

- замену фотобарабана;

- заключительное тестирование качества печати (производится с проверкой качества работы на основе теста печати по проверочной таблице на 32 полутона серого цвета).

Услуги по ремонту узла термозакрепления Kyocera FK-1150должны включать следующие работы:

- полную разборку узла термозакрепления;

- технологическую обработку всех деталей узла термозакрепления, подвергающихся износу (очистку сжатым воздухом, промывку, полировку специальными растворами и кремами, смазку соответствующих деталей);

- снятие остаточного электростатического заряда;

- регулировочные работы;

- замену тканевой накладки прижимной планки нагревателя, с нанесением достаточного количества высокотемпературной смазки;

- замену термопленки;

- заключительное тестирование качества печати (производится с проверкой качества работы на основе теста печати по проверочной таблице на 32 полутона серого цвета).

Услуги по ремонту блока фотобарабана Kyocera DK-1150 должны включать следующие работы:

- полную разборку блока фотобарабана;

- технологическую обработку всех деталей блока фотобарабана, подвергающихся износу (очистку сжатым воздухом, промывку, полировку специальными растворами и кремами, смазку соответствующих деталей);

- снятие остаточного электростатического заряда;

- регулировочные работы;

- замену чистящего лезвия;

- замену фотобарабана;

- заключительное тестирование качества печати (производится с проверкой качества работы на основе теста печати по проверочной таблице на 32 полутона серого цвета).

Услуги по замене шестерни привода картриджа принтера HP p2035 должны включать следующие работы:

- полную разборку принтера;

- технологическую обработку всех деталей принтер, подвергающихся износу (очистку сжатым воздухом, промывку, полировку специальными растворами и кремами, смазку соответствующих деталей);

- регулировочные работы;

- замену изношенных шестерен.

Время реагирования на заявку Заказчика – не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения заявки. Время оказания услуг (от момента получения техники у представителя Заказчика, до момента возврата ему же) не более 10 (десяти) рабочих дней.