***Приложение 3***

***к Извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

1. **Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики и количество поставляемого товара:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара, работы, услуги/ код КТРУ | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Терминал IP телефонии  26.30.11.110-00000047 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики | | Тип устройства | Стационарный телефон |  | | Количество поддерживаемых SIP-линий | ≥ 2 | Штука | | Наличие порта Ethernet для подключения к АРМ | Да |  | | Наличие порта Ethernet для подключения к ЛВС | Да |  | | Поддержка подключения дополнительных модулей с кнопками быстрого набора | Нет |  | | Скорость портов Ethernet | ≥ 100 | Мегабит в секунду | | Дисплей | Жидкокристаллический |  | | Размер дисплея | ≥ 2,3 | Дюйм (25,4 мм) | | Функции устройства | Громкая связь |  | | Отображение номера и имени вызывающего абонента |  | | Повторный набор номера |  | | штука | 10 |
| 2 | Терминал IP телефонии  26.30.11.110-00000047 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Тип устройства | Беспроводной телефон |  | | Количество поддерживаемых SIP-линий | ≥ 12 | Штука | | Наличие порта Ethernet для подключения к АРМ | Да |  | | Наличие порта Ethernet для подключения к ЛВС | Да |  | | Поддержка подключения дополнительных модулей с кнопками быстрого набора | Нет |  | | Скорость портов Ethernet | ≥ 100 | Мегабит в секунду | | Дисплей | Жидкокристаллический |  | | Размер дисплея | ≥ 2,3 | Дюйм (25,4 мм) | | Функции устройства | Громкая связь |  | | Отображение номера и имени вызывающего абонента |  | | Повторный набор номера |  | | штука | 1 |

**2. Требования к качеству, к упаковке, отгрузке товара:**

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Каждая единица товара должна обеспечиваться всеми необходимыми кабелями для подключения и блоком питания, инструкциями по эксплуатации.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Поставляемый товар должен соответствовать всем предъявляемым требованиям.

Для достижения требуемых характеристик товара в части разъемов и интерфейсов использование переходников не допускается.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям:

ТР ТС – 004 - 2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС – 020 - 2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

**3. Требования к гарантийному сроку:**

Товар должен поставляться с гарантийным сроком не менее 12 месяцев. Гарантийный срок на товар не может быть установлен Поставщиком ниже срока, установленного фирмой-производителем Товара. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания документа о приемке.

Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставляемого товара.

Течение гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Заказчиком Поставщика об обнаружении недостатков до дня устранения их Поставщиком.

В период гарантийного срока, если неисправность является гарантийным случаем (дефекты производственной сборки, некачественные компоненты и т. д.), Поставщик осуществляет замену неисправного товара в течение 10 дней со дня получения заявки от Заказчика без дополнительного финансирования.