***Приложение № 3***

***к Извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

Объект закупки: Поставка жилета-компенсатора для МКУ "Управление по делам ГОЧС г.Рубцовска" (далее – товар).

Информация о месте поставки товара: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Федоренко, 1Б. телефоны: 8(38557)5-74-35, электронная почта: rubgochs@mail.ru, glbuhik4@yandex.ru.

1. Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики и количество поставляемого товара:

**Таблица № 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели  | Требуемое значение | Количество, шт |
| 1 | **Тип жилета - компенсатора (компенсатор плавучести)TUSA X-WING A.P.A. или аналог** |  | 1 |
| 2 | Полнофункциональный компенсатор-крыло в техническом стиле | крыло |  |
| 3 | Независимая система крепления баллона | наличие |  |
| 4 | Баллонный ремень с кулачковой пряжкой. | наличие |  |
| 5 | Стабилизирующая подвесная система | наличие |  |
| 6 | Объемная подкладка под спину и поясницу, выполненная из вспененного материала | наличие |  |
| 7 | Быстропоточный инфлятор мгновенно освободит камеру от воздуха и также быстро надует ее | наличие |  |
| 8 | Возможность стравливания воздуха без поднятия инфлятора вверх | наличие |  |
| 9 | Быстросбрасываемая система грузовых карманов | наличие |  |
| 10 | Съемные задние балансировочные карманы | наличие |  |
| 11 | Широкий пояс, компенсирующий сжатие гидрокостюма на глубине | наличие |  |
| 12 | Регулируемый по высоте нагрудный ремешок со свистком для подачи сигнала в экстренной ситуации | наличие |  |
| 13 | Подвесная система из нейлона 420D/840D для максимальной прочности и износостойкости | наличие |  |
| 14 | Камера из 500D Кордуры, выполненная в форме подковы, с системой бандажей | наличие |  |
| 15 | Съемный складной сетчатый карман для аксессуаров | наличие |  |
| 16 | Отверстия для крепления ножа  | наличие |  |
| 17 | D-кольца из нержавеющей стали | ≥ 4 шт. |  |
| 18 | Держатель двух шлангов | наличие |  |
| 19 | Стравливающие клапаны | ≥ 4 шт. |  |
| 20 | Система активной помощи стравливанию, позволяющая сдувать крыло с помощью самого шланга инфлятора (резким рывком вниз).  | наличие |  |
| 21 | Шланг поддува в комплекте. | наличие |  |
| 22 | Подъемная сила  | ≥ 18,4 кгс |  |
| 23 | Размер  | XL |  |

**Комплект поставки:**

Жилет-компенсатор (компенсатор плавучести) - 1 шт.

Упаковка - 1 шт.

2. Общие требования к поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:

Поставляемый товар должен быть новым, изготовлен в соответствии со стандартами качества. Весь товар должен быть работоспособен и иметь комплектацию, указанную в Таблице № 1 технического задания.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами.

Срок и объем гарантии на поставляемые товары должны быть согласно гарантии завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента поставки товаров.

Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемого товара на весь гарантийный срок качества.

 3. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий договора: срок поставки товара в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения договора.

 4. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товара, этапы, последовательность, график, порядок выплаты, а также оплаты исполнительных условий договора: в соответствии с условиями договора.

 5. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: согласно требованиям технического задания, сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках товара.

 6. Место поставки товаров: 658222, г. Рубцовск, ул. Федоренко,1б.

телефоны: 8(38557)5-73-68, электронная почта: rubgochs@mail.ru