***Приложение 3***

***к Извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

1. Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики и количество поставляемого товара:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара/  код позиции КТРУ, ОКПД2 | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Конструктор беспилотного летательного аппарата | Максимальная длительность полета: < 30.0 мин  Мощность двигателя: < 150 Ватт  Наличие камеры в комплекте: Да  Режим работы: Комбинированное управление  Тип беспилотного летательного аппарата: квадрокоптер  Тип двигателя: Бесколлекторный  *Дополнительные характеристики\*:*  Скорость полета: ≥ 60 км/ч  Максимальная высота полёта: ≥ 450 м  Максимальная допустимая скорость ветра: ≤ 5 м/с  Устройство или набор для сборки,  канал связи управления системой: наличие  Полетный контроллер с возможностью  программирования: наличие  Модуль Wi-Fi видеокамеры: наличие  Камера оптического потока: наличие  Перезаряжаемая аккумуляторная батарея : наличие  Программное приложение для программирования и управления, в том числе для смартфонов,  функция программирования нескольких летающих роботов на одном устройстве: наличие  Методическое пособие для учителей и учеников в комплекте: наличие | штука | 1 |
| 30.30.32.120-00000001 |
| 2. | Комплект шин транспортных лестничных | Комплектация:  шина для верхней конечности – 1 шт,  шина для нижней конечности – 1 шт,  чехол – 1 шт,  руководство по эксплуатации.  Применение: многоразовые. | комплект | 1 |
| 32.50.22.127 |
| 3. | Комплект шин транспортных  иммобилизационных складных (средний) | Комплектация:  Шина-воротник для взрослых -1 шт.  Шина для нижней конечности для взрослых – 1 шт. Шина для верхней конечности для взрослых – 1 шт.  Бинт медицинский стерильный - 2 шт.  Повязка косыночная для взрослых – 1 шт.  Сумка транспортировочная – 1 шт.  Руководство по эксплуатации.  Применение: многоразовые.  Описание шин: пластины специальной формы с продольной и поперечной перфорацией для легкого моделирования любого размера шины по длине и полноте конечности.  Описание шины-воротник: конструкция, регулируемая как по объему шеи, так и по высоте. Фиксация воротников осуществляется с помощью текстильной застежки. | комплект | 1 |
| 32.50.22.127 |
| 4. | Макет массогабаритный модели оружия | Вид макета оружия: Автомат Калашникова  Тип приклада: складной  *Дополнительные характеристики\*:*  Модель автомата: АК74М  Возможность разборки и сборки: Да  Материал корпуса: Металл  Материал приклада: Ударопрочный пластик | штука | 2 |
| 32.99.53.130-00000098 |
| 5. | Дозиметр-радиометр бытовой | Время измерения: ≤ 40 с  Цвет дисплея: ч/б  Питание: батарейки AAА  Тип излучения: бета, гамма, рентгеновские  Диапазон показаний радиоактивного фона, мкЗв/ч:  ≥ 0,05 и ≤ 9,99  Диапазон показаний рентгеновского излучения, МэВ:  ≥ 0,03 и ≤ 3  Диапазон показаний гамма-излучения, МэВ:  ≥ 0,1 и ≤ 1,25  Время непрерывной работы: ≥ 550 ч | штука | 1 |
| 26.51.41.110 |

\**Дополнительная информация включена в описание объекта закупки в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. Использование такой информации необходимо в связи с тем, что характеристики, указанные в КТРУ, не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описание характеристик товара указана дополнительная информация, которая необходима заказчику для дальнейшего удобства при использовании товара.*

1. Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара.

Поставляемый Товар должен быть изготовлен из экологически чистого материала и не должен причинять вреда здоровью человека, а также должен соответствовать требованиям нормативных документов.

Качество и безопасность поставляемых Товаров должны соответствовать действующим стандартам, утвержденным в Российской Федерации в отношении данного вида Товаров, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товаров, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

1. Требования к гарантийным обязательствам:

3.1. Товар должен поставляться с гарантийным сроком не менее 12 месяцев. Гарантийный срок на товар не может быть установлен Поставщиком ниже срока, установленного фирмой-производителем Товара. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания документа о приемке.

3.2. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставляемого товара.

3.3. Течение гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Заказчиком Поставщика об обнаружении недостатков до дня устранения их Поставщиком.

3.4. В период гарантийного срока, если неисправность является гарантийным случаем (дефекты производственной сборки, некачественные компоненты и т. д.), Поставщик осуществляет замену неисправного товара в течение 10 дней с даты получения заявки от Заказчика, без дополнительного финансирования.