***Приложение № 3***

***к извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

Поставка кресел театральных для МБОУ Кадетская СОШ 2 им. М.С. Батракова.

1. Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики и количество поставляемого товара:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Единица измерения** | **Количество** | **Технические и функциональные характеристики** | | |
| **Наименование показателя** | **Единица**  **измерения показателя** | **Значение показателя предлагаемого к поставке товара** |
| 31.01.11.150-00000010  Секция стульев многоместная  \*\*  C:\Users\User\Desktop\Образцы\image (1).png  Общее количество посадочных мест – 84. | шт | 28 | Количество посадочных мест в секции | штука | 3 |
| Наличие мягкого сиденья |  | Да |
| Наличие мягкой спинки |  | Да |
| Наличие откидного сиденья |  | Да |
| Наличие подлокотников |  | Да |
| ***\* Дополнительные характеристики*** | | |
| Материал кресел |  | Антивандальный |
| Цвет обивки |  | На выбор заказчика |
| ***Конструкция кресла*** |  | Цельносвареный металлический каркас и металлические несущие узлы из стальных труб размером не менее 50\*30\*2 мм, 25\*25\*1,5 мм, толщина стенки трубы не менее 1,5 мм, имеют антикоррозийную обработку, покрыты порошковой эпоксиполиэфирной краской, цвет каркаса – черный. |
| ***Спинка кресла*** |  | Из фанеры толщиной не менее 4 мм и не более 6 мм и пенополиуретана толщиной не менее 40 мм.  Марка фанеры – ФК.  Порода древесины – береза.  Сорт фанеры – Е/1.  Степень механической обработки – Ш2. |
| ***Внутренняя основа металлического каркаса спинки кресла*** |  | Поперечные пружины в комбинации с полиуретаном плотностью не менее 30 кг/м. |
| ***Внутренняя основа подушки сиденья*** |  | Поперечные пружины в комбинации с полиуретаном плотностью не менее 50 кг/м3. Общая толщина сиденья не менее 140 мм. |
| ***Сиденье*** |  | Откидное, механизм гравитационный, бесшумный. |
| ***Подлокотники кресла*** |  | Антивандальные из цельного массива дерева, поверхность гладкая, в основе металлический каркас. Форма округлая, классическая с торцевым декоративным скруглением, лакокрасочное покрытие обладает высокой степенью стойкости к внешним воздействиям. |
| ***Закрывающие боковины с подлокотником*** |  | Наличие |
| ***Габаритные размеры*** |  | По осям подлокотников – не менее 530 мм;  Высота кресла – не менее 970 мм;  Высота сиденья от пола: передний край не менее 370 мм, задний край не менее 300 мм;  Глубина при опущенном сидении – не менее 690 мм;  Глубина при поднятом сидении – не менее 610 мм;  Высота от пола до верхней плоскости подлокотника – не менее 640 мм и не более 650 мм |
| ***Фурнитуры и метизы*** |  | С обязательным декоративным и антикоррозийным покрытием. |
| ***Обивочный материал чехлов сидения, спинки, боковин*** |  | Специализированная многослойная мебельная ткань для мебели с интенсивным коммерческим использованием. Ткань гладкая, безворсовая велюровая. Состав ткани – 100% полиэстер, плотностью не менее 500 г/м2, с высокой устойчивостью к воздействию.  Стойкость к истиранию – не менее 50 000 циклов.  Сопротивляемость на разрыв – не менее 1900Н |
| ***Секция кресел*** |  | Стационарная, с креплением к полу. |
|  |  |  | ***Мягкие части кресел (сидения и спинки)*** |  | Выполнены из материалов группы В1 по воспламеняемости. |

\*Дополнительная информация включена в описание объекта закупки в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. Использование такой информации необходимо в связи с тем, что характеристики, указанные в КТРУ, не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описание характеристик товара указана дополнительная информация, которая необходима заказчику для дальнейшего удобства при использовании товара.

\*\*Картинка носит информационный характер и не является точным методом определение характеристик объекта закупки.

1. Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара.

Поставляемый Товар должен быть изготовлен из экологически чистого материала и не должен причинять вреда здоровью человека, а также должен соответствовать требованиям нормативных документов. Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать действующим стандартам, утвержденным в отношении данного вида Товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».

Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантийный срок товара должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания документа о приемке Товара, а в случае превышения указанного срока не менее срока, установленного производителем Товара. Если в течение гарантийного срока Заказчиком будут выявлены недостатки, которые не были оговорены Поставщиком, а также такие свойства, которые будут препятствовать нормальному использованию товара по назначению, то Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков товара за счет Поставщика собственными силами или с привлечением третьих лиц в срок не более тридцати календарных дней, со дня получения от Заказчика соответствующего уведомления за исключением случая, когда Поставщик, получивший от Заказчика Акт о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленный товар товаром надлежащего качества.