Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 1 1397010

 Наименование стройки- Ремонт улично-дорожной сети в г.Рубцовск по ул.Комсомольская от ФОРМА 5 АВС-4

 ул.Сельмашская до пр.Рубцовский в Рубцовском районе

 Объект номер

 Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 02-01-01

 нa Дорожная одежда

 Наименование объекта-

Основание:

 Сметная стоимость 8912,473 тыс.руб.

 Нормативная трудоемкость 3282 чел.-ч

 Сметная заработная плата 761,217 тыс.руб.

Составлена в ценах 1 квартала 2018 года

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :ШИФР НОМЕРА: НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, :ЕДИНИЦА : КОЛИЧЕСТВО : СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

 NN :НОРМАТИВОВ : ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ :ИЗМЕРЕ- : :

 ПП :И КОДЫ РЕ- : И ЕГО МАССА : НИЯ :-----------------------: руб.

 : СУРСОВ : : : НА ЕД. :ПО ПРОЕКТ- :-----------------------

 : : : : ИЗМЕРЕНИЯ :НЫМ ДАННЫМ :НА ЕД.ИЗМ. : ОБЩАЯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда

 ===============================================

 1 68-9-2 -Исправление профиля оснований щебеночных без 1000 м2 8,485 74170,27 629335

 ГЭСНр-2017 добавления нового материала. Выполнение работ в

 Минстрой условиях непрекращающегося движения транспорта

 РФ пр. № применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих -

 1038/пр 1,2, к нормам и стоимости эксплуатации машин - 1,2

 ГЭСНр

 разд. 68

 ТЧ

 п.1.68.3

 Кзтр=1,2,

 Кэм=1,2

 1. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,4=180,22) чел.-ч 104,748 888,787 180,22 160177

 1. 2 2 Затраты труда машинистов чел.-ч 65,964 559,705 286,17 160169

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 37754,36 320346

 1. 3 91.01.02-0Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 маш.-ч 4,668 39,608 1219,89 48317

04 ФСЭМ-2001 Минстрл.с.) пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 4,668 39,608 286,90 11363,54

 1. 4 91.08.03-0Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т маш.-ч 13,512 114,649 664,42 76175

16 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 13,512 114,649 246,20 28226,58

 1. 5 91.08.03-0Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т маш.-ч 38,628 327,759 844,48 276786

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 2 1397010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 38,628 327,759 306,55 100474,52

 1. 6 91.13.01-0Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 6,18 52,437 887,33 46529

38 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 6,18 52,437 246,20 12909,99

 1. 7 91.15.02-0Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 маш.-ч 1,908 16,189 736,13 11917

24 ФСЭМ-2001 Минстрл.с.) пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 1,908 16,189 306,55 4962,74

 1. 8 91.14.02-0Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,068 9,062 531,31 4815

01 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 1,068 9,062 246,20 2231,06

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: 54748,34 464540

 1. 9 01.7.03.01Вода м3 25 212,125 21,77 4618

-0001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: 544,25 4618

 Накладные расходы % 88 33223,83 281904

 Сметная прибыль % 48 18122,09 153766

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: 125516,2 1065005

 2 27-04-003- -Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, 1000 м2 8,485 207746,22 1762727

 05 однослойных толщиной 15 см. Производство работ на

 ГЭСН-2017 одной половине проезжей части при систематическом

 Минстрой движении транспорта на другой, применены

 РФ пр. № коэффициенты к оплате труда рабочих-строителей -

 1038/пр 1,2; к стоимости эксплуатации машин - 1,2

 ГЭСН

 сборник

 27 прил.

 27.3

 п.3.1

 Кзтр=1,2,

 Кэм=1,2

 2. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(3=189,98) чел.-ч 35,652 302,507 189,98 57470

 2. 2 2 Затраты труда машинистов чел.-ч 25,164 213,517 283,37 60504

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 13903,83 117974

 2. 3 91.01.02-0Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 маш.-ч 1,536 13,033 1219,89 15899

04 ФСЭМ-2001 Минстрл.с.) пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 1,536 13,033 286,90 3739,17

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 3 1397010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2. 4 91.01.01-0Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 1,452 12,32 817,74 10075

35 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 1,452 12,32 286,90 3534,61

 2. 5 91.08.03-0Катки дорожные самоходные гладкие импортного маш.-ч 6,192 52,539 775,47 40743

20 ФСЭМ-2001 Минстрпроизводства, масса 13 т

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 6,192 52,539 286,90 15073,44

 2. 6 91.13.01-0Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 2,184 18,531 887,33 16443

38 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 2,184 18,531 246,20 4562,33

 2. 7 91.08.03-0Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного маш.-ч 10,32 87,565 816,14 71465

21 ФСЭМ-2001 Минстрпроизводства,, масса 8 т

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 10,32 87,565 286,90 25122,40

 2. 8 91.08.03-0Катки дорожные самоходные тандемные больших маш.-ч 3,48 29,528 606,29 17902

26 ФСЭМ-2001 Минстртипоразмеров импортного производства, масса от 12,2

 до 14,2 т

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 3,48 29,528 286,90 8471,58

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: 20333,2 172527

 2. 9 02.2.04.04Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) м3 195,05 1655 923,33 1528111

-0005 ФССЦ-2001 Минномер С5, размер зерен 0-40 мм

 2.10 01.7.03.01Вода м3 25 212,125 21,77 4618

-0001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: 180639,85 1532729

 Накладные расходы % 121 16823,63 142749

 Сметная прибыль % 65 9037,49 76683

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: 233607,34 1982158

 3 27-06-026- -Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,8 кг/м2.т 5,49 20368,74 111824

 01 Производство работ на одной половине проезжей части

 ГЭСН-2017 при систематическом движении транспорта на другой,

 Минстрой применены коэффициенты к оплате труда

 РФ пр. № рабочих-строителей - 1,2; к стоимости эксплуатации

 1038/пр машин - 1,2

 ГЭСН

 сборник

 27 прил.

 27.3

 п.3.1

 Кзтр=1,2,

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 4 1397010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Кэм=1,2

 3. 1 2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,792 4,348 229,91 1000

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 182,09 1000

 3. 2 91.08.02-0Автогудронаторы 3500 л маш.-ч 0,396 2,174 1005,39 2186

01 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. чел.-ч 0,792 4,348 229,91 999,65

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: 398,13 2186

 3. 3 01.2.03.07Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2 т 1,03 5,655 19388,94 109639

-0025 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: 19970,61 109639

 Накладные расходы % 121 220,33 1210

 Сметная прибыль % 65 118,36 650

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: 20707,43 113684

 4 68-10-1 -Устройство выравнивающего слоя из пористой 100 т 9,64 262056,16 2526221

 ГЭСНр-2017 асфальтобетонной смеси марки 1. Выполнение работ в

 Минстрой условиях непрекращающегося движения транспорта

 РФ пр. № применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих -

 1038/пр 1,2, к нормам и стоимости эксплуатации машин - 1,2

 ГЭСНр

 разд. 68

 ТЧ

 п.1.68.3

 Кзтр=1,2,

 Кэм=1,2

 4. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(4,1=217,54) чел.-ч 35,988 346,924 217,54 75470

 4. 2 2 Затраты труда машинистов чел.-ч 35,88 345,883 293,31 101451

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 18352,77 176921

 4. 3 91.08.03-0Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т маш.-ч 6,912 66,632 664,42 44271

16 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 6,912 66,632 246,20 16404,80

 4. 4 91.08.03-0Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т маш.-ч 22,416 216,09 844,48 182484

18 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 22,416 216,09 306,55 66242,39

 4. 5 91.13.01-0Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 0,96 9,254 887,33 8212

38 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,96 9,254 246,20 2278,33

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 5 1397010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4. 6 91.08.01-0Укладчики асфальтобетона маш.-ч 5,592 53,907 1219,02 65714

21 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 5,592 53,907 306,55 16525,19

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: 31190,93 300681

 4. 7 04.2.01.02Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и т 101 973,64 2205,79 2147645

-0011 ФССЦ-2001 Минасфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона

 щебеночные и гравийные), марка I

 4. 8 01.3.01.03Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 т 0,005 0,0482 50321,21 2425

-0002 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: 223036,4 2150071

 Накладные расходы % 88 16150,44 155690

 Сметная прибыль % 48 8809,33 84922

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: 287015,92 2766833

 5 27-06-026- -Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,3 кг/м2.т 2,059 20368,74 41939

 01 Производство работ на одной половине проезжей части

 ГЭСН-2017 при систематическом движении транспорта на другой,

 Минстрой применены коэффициенты к оплате труда

 РФ пр. № рабочих-строителей - 1,2; к стоимости эксплуатации

 1038/пр машин - 1,2

 ГЭСН

 сборник

 27 прил.

 27.3

 п.3.1

 Кзтр=1,2,

 Кэм=1,2

 5. 1 2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,792 1,631 229,91 375

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 182,09 375

 5. 2 91.08.02-0Автогудронаторы 3500 л маш.-ч 0,396 0,815364 1005,39 820

01 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. чел.-ч 0,792 1,630728 229,91 374,92

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: 398,13 820

 5. 3 01.2.03.07Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2 т 1,03 2,121 19388,94 41119

-0025 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: 19970,61 41119

 Накладные расходы % 121 220,33 454

 Сметная прибыль % 65 118,36 244

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 6 1397010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: 20707,43 42637

 6 27-06-020- -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 1000 м2 6,864 286148,28 1964122

 01 асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа

 ГЭСН-2017 Б марки 2. Производство работ на одной половине

 Минстрой проезжей части при систематическом движении

 РФ пр. № транспорта на другой, применены коэффициенты к

 1038/пр оплате труда рабочих-строителей - 1,2; к стоимости

 ГЭСН эксплуатации машин - 1,2

 сборник

 27 прил.

 27.3

 п.3.1

 Кзтр=1,2,

 Кэм=1,2

 6. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(4=214,33) чел.-ч 45,96 315,469 214,33 67615

 6. 2 2 Затраты труда машинистов чел.-ч 22,944 157,488 292,66 46091

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 16565,46 113705

 6. 3 91.08.02-0Гудронаторы ручные маш.-ч 1,68 11,532 12,61 145

11 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел.-ч -- -- -- --

 6. 4 91.08.03-0Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т маш.-ч 4,752 32,618 664,42 21672

16 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 4,752 32,618 246,20 8030,55

 6. 5 91.08.03-0Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т маш.-ч 13,812 94,806 844,48 80061

18 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 13,812 94,806 306,55 29062,78

 6. 6 91.05.05-0Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т маш.-ч 0,036 0,247104 863 213

14 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,036 0,247104 286,90 70,89

 6. 7 91.13.01-0Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 0,468 3,212 887,33 2850

38 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,468 3,212 246,20 790,79

 6. 8 91.08.01-0Укладчики асфальтобетона маш.-ч 3,828 26,275 1219,02 32030

21 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 3,828 26,275 306,55 8054,60

 6. 9 91.14.02-0Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,048 0,329472 531,31 175

01 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,048 0,329472 246,20 81,12

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 7 1397010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: 19980,72 137148

 6.10 04.2.01.01Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и т 96,6 663,062 2639,28 1750007

-0036 ФССЦ-2001 Минасфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона

 мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б

 6.11 01.7.03.01Вода м3 0,2 1,373 21,77 30

-0001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 6.12 01.2.01.01Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 т 0,0108 0,074131 18323,25 1358

-0019 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 6.13 08.1.02.11Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг т 0,0062 0,042557 57834,69 2461

-0001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 6.14 11.1.03.01Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, ширинойм3 0,15 1,03 5344,61 5503

-0079 ФССЦ-2001 Мин75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: 256316,96 1759360

 Накладные расходы % 121 20044,21 137583

 Сметная прибыль % 65 10767,55 73908

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: 316960,04 2175614

 7 27-06-021- -На 1 см изменения толщины покрытия добавлять к норме1000 м2 6,864 63973,62 439115

 01 27-06-020-01. Производство работ на одной половине

 ГЭСН-2017 проезжей части при систематическом движении

 Минстрой транспорта на другой, применены коэффициенты к

 РФ пр. № оплате труда рабочих-строителей - 1,2; к стоимости

 1038/пр эксплуатации машин - 1,2

 К=2

 ГЭСН

 сборник

 27 прил.

 27.3

 п.3.1

 Кзтр=1,2,

 Кэм=1,2

 7. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(4=214,33) чел.-ч 0,216 1,483 214,33 318

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 46,3 318

 7. 2 91.08.02-0Гудронаторы ручные маш.-ч 0,432 2,965 12,61 37

11 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел.-ч -- -- -- --

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: 5,45 37

 7. 3 04.2.01.01Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и т 24,2 166,109 2639,28 438408

-0036 ФССЦ-2001 Минасфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона

 мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б

 7. 4 01.2.01.01Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 т 0,0028 0,019219 18323,25 352

-0019 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 8 1397010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: 63921,88 438760

 Накладные расходы % 121 56,02 385

 Сметная прибыль % 65 30,09 207

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: 64059,73 439706

 8 27-08-001- -Устройство обочин из щебеночно-песчаной смеси 1000 м2 1,62 166641,25 269959

 11 толщиной 11 см. Производство работ на одной половине

 ГЭСН-2017 проезжей части при систематическом движении

 Минстрой транспорта на другой, применены коэффициенты к

 РФ пр. № оплате труда рабочих-строителей - 1,2; к стоимости

 1038/пр эксплуатации машин - 1,2

 ГЭСН

 сборник

 27 прил.

 27.3

 п.3.1

 Кзтр=1,2,

 Кэм=1,2

 8. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,5=181,98) чел.-ч 57,948 93,876 181,98 17084

 8. 2 2 Затраты труда машинистов чел.-ч 31,308 50,719 266,09 13496

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 18876,1 30579

 8. 3 91.01.02-0Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 маш.-ч 4,296 6,96 1219,89 8490

04 ФСЭМ-2001 Минстрл.с.) пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 4,296 6,96 286,90 1996,82

 8. 4 91.13.01-0Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 4,476 7,251 887,33 6434

38 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 4,476 7,251 246,20 1785,20

 8. 5 91.06.05-0Погрузчик, грузоподъемность 5 т маш.-ч 9,816 15,902 639,57 10170

11 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 9,816 15,902 213,62 3396,99

 8. 6 91.08.03-0Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8маш.-ч 12,72 20,606 639,46 13177

13 ФСЭМ-2001 Минстртй РФ пр. № 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 12,72 20,606 306,55 6316,77

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: 23624,29 38271

 8. 7 02.2.04.04Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) м3 143 231,66 923,33 213899

-0005 ФССЦ-2001 Минномер С5, размер зерен 0-40 мм

 8. 8 01.7.03.01Вода м3 20 32,4 21,77 705

-0001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 9 1397010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: 132471,59 214604

 Накладные расходы % 121 22840,08 37001

 Сметная прибыль % 65 12269,47 19877

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: 201750,8 326836

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 руб. . . . . . . . 7745242

 В ТОМ ЧИСЛЕ:

 Стоимость общестроительных работ - руб. . . . . . . . . 7745242

 Материалы - руб. . . . . . . . . 6250899

 Всего заработная плата - руб. . . . . . . . . 761217

 Накладные расходы - руб. . . . . . . . . 756975

 Сметная прибыль - руб. . . . . . . . . 410256

 ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - руб. . . . . . . . . 8912473

 Нормативная трудоемкость - чел.-ч . . . . . . . . 3282

 Сметная заработная плата - руб. . . . . . . . . 761217

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 руб. . . . . . . . . 8912473

 Нормативная трудоемкость - чел.-ч . . . . . . . . 3282

 Сметная заработная плата - руб. . . . . . . . . 761217

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ ,руб. . . . . . . . 7745242

 В ТОМ ЧИСЛЕ:

 Стоимость общестроительных работ - руб. . . . . . . . . 7745242

 Материалы - руб. . . . . . . . . 6250899

 Всего заработная плата - руб. . . . . . . . . 761217

 Накладные расходы - руб. . . . . . . . . 756975

 Сметная прибыль - руб. . . . . . . . . 410256

 ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - руб. . . . . . . . . 8912473

 Нормативная трудоемкость - чел.-ч . . . . . . . . 3282

 Сметная заработная плата - руб. . . . . . . . . 761217

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ руб. . . . . . . . . 8912473

 Нормативная трудоемкость - чел.-ч . . . . . . . . 3282

 Сметная заработная плата - руб. . . . . . . . . 761217

 НДС 18% руб. 1604241

 ИТОГО с учетом НДС 18% руб. 10516714

 Составил инженер М.А. Неклюдова

 Проверил рук.группы Л.В. Найман

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 1 1397010

 Наименование стройки- Ремонт улично-дорожной сети в г.Рубцовск по ул.Комсомольская от ФОРМА 4А АВС-4

 ул.Сельмашская до пр.Рубцовский в Рубцовском районе

 Объект номер

 Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 02-01-01

 (Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

 нa Дорожная одежда

 Наименование объекта-

Основание:

 Сметная стоимость 8912,473 тыс.руб.

 Нормативная трудоемкость 3282 чел.-ч

 Сметная заработная плата 761,217 тыс.руб.

Составлена в ценах 1 квартала 2018 года

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :ШИФР НОМЕ-: НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, :ЕДИНИЦА :КОЛИЧЕСТВО : СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

 NN : РА НОРМА-: ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ :ИЗМЕРЕ- : ЕДИНИЦ ПО :

 ПП : ТИВОВ И : И ЕГО МАССА : НИЯ : ПРОЕКТНЫМ : руб.

 : КОДЫ РЕ- : : : ДАННЫМ :-----------------------

 : СУРСОВ : : : :НА ЕД. ИЗМ.: ОБЩАЯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ,СОСТАВЛЕННОЙ

 НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ №02-01-01

 ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

 --------------------

 1 АВС 000001 -Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 1949,04614 194,01 378133

 4

 2 АВС 000003 -Затраты труда машинистов чел.-ч 1333,28966 287,32 (383084)

 4

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: руб. 378133

 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

 -----------------------------------

 1 91.01.02-004-Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 59,60046 1219,89 72706,01

 ФСЭМ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 59,60046 286,90 17099,37

 2 91.08.02-001-Автогудронаторы 3500 л маш.-ч 2,989404 1005,39 3005,52

 ФСЭМ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. чел.-ч 5,978808 229,91 1374,59

 3 91.01.01-035-Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 12,32022 817,74 10074,74

 ФСЭМ-2001

 Минстрой РФ

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 2 1397010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 пр. №

 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 12,32022 286,90 3534,67

 4 91.08.03-020-Kатки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса маш.-ч 52,53912 775,47 40742,51

 ФСЭМ-2001 13 т

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 52,53912 286,90 15073,47

 5 91.08.02-011-Гудронаторы ручные маш.-ч 14,496768 12,61 182,8

 ФСЭМ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел.-ч -- -- --

 6 91.08.03-016-Kатки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т маш.-ч 213,898728 664,42 142118,59

 ФСЭМ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 213,898728 246,20 52661,87

 7 91.08.03-018-Kатки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т маш.-ч 638,654388 844,48 539330,86

 ФСЭМ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 638,654388 306,55 195779,50

 8 91.05.05-014-Kраны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т маш.-ч 0,247104 863 213,25

 ФСЭМ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,247104 286,90 70,89

 9 91.13.01-038-Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 90,686412 887,33 80468,77

 ФСЭМ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 90,686412 246,20 22326,99

 10 91.06.05-011-Погрузчик, грузоподъемность 5 т маш.-ч 15,90192 639,57 10170,39

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 3 1397010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ФСЭМ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 15,90192 213,62 3396,97

 11 91.08.03-021-Kатки дорожные самоходные гладковальцовые импортного маш.-ч 87,5652 816,14 71465,46

 ФСЭМ-2001 производства,, масса 8 т

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 87,5652 286,90 25122,46

 12 91.08.03-026-Kатки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров маш.-ч 29,5278 606,29 17902,41

 ФСЭМ-2001 импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 29,5278 286,90 8471,53

 13 91.15.02-024-Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 16,18938 736,13 11917,49

 ФСЭМ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 16,18938 306,55 4962,85

 14 91.08.01-021-Укладчики асфальтобетона маш.-ч 80,182272 1219,02 97743,79

 ФСЭМ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 80,182272 306,55 24579,88

 15 91.14.02-001-Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 9,391452 531,31 4989,77

 ФСЭМ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 9,391452 246,20 2312,18

 16 91.08.03-013-Kатки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т маш.-ч 20,6064 639,46 13176,97

 ФСЭМ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 -------- ---------- ---------- ----------

 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 20,6064 306,55 6316,89

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 4 1397010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ: руб. 1116209

 В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ: руб. 383084

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

 ------------------------

 1 02.2.04.04-0-Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С5, м3 1886,65999 923,33 1742009,77

 005 размер зерен 0-40 мм 66

 ФССЦ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 2 04.2.01.01-0-Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон т 829,1712 2639,28 2188414,96

 036 (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые,

 ФССЦ-2001 песчаные), марка II, тип Б

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 3 04.2.01.02-0-Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон т 973,64 2205,79 2147645,38

 011 (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные),

 ФССЦ-2001 марка I

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 4 01.7.03.01-0-Вода м3 458,0228 21,77 9971,16

 001

 ФССЦ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 5 01.2.03.07-0-Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2 т 7,77547 19388,94 150758,12

 025

 ФССЦ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 6 01.2.01.01-0-Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 т 0,0933504 18323,25 1710,48

 019

 ФССЦ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 7 08.1.02.11-0-Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг т 0,0425568 57834,69 2461,26

 001

 ФССЦ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 8 01.3.01.03-0-Kеросин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 т 0,0482 50321,21 2425,48

 002

 ФССЦ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 5 1397010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 9 11.1.03.01-0-Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, м3 1,0296 5344,61 5502,81

 079 толщиной 40-75 мм, III сорта

 ФССЦ-2001

 Минстрой РФ

 пр. №

 1039/пр

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ: руб. 6250899

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ руб. 7745242

 Накладные расходы - руб. 756975

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ: руб. 8502217

 Сметная прибыль - руб. 410256

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ: руб. 8912473

 НДС 18% руб. 1604241

 ИТОГО с учетом НДС 18% руб. 10516714

 Составил инженер М.А. Неклюдова

 Проверил рук.группы Л.В. Найман