Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 1 1394160

Наименование стройки- Ремонт улично-дорожной сети в г.Рубцовск по ул.Октябрьская от ФОРМА 5 АВС-4

ул.Светлова до ул.Северная в Рубцовском районе

Объект номер

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 02-01-02

нa Автопавильон

Наименование объекта-

Основание:

Сметная стоимость 154,722 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 69 чел.-ч

Сметная заработная плата 13,968 тыс.руб.

Составлена в ценах 1 квартала 2018 года

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:ШИФР НОМЕРА: НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, :ЕДИНИЦА : КОЛИЧЕСТВО : СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

NN :НОРМАТИВОВ : ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ :ИЗМЕРЕ- : :

ПП :И КОДЫ РЕ- : И ЕГО МАССА : НИЯ :-----------------------: руб.

: СУРСОВ : : : НА ЕД. :ПО ПРОЕКТ- :-----------------------

: : : : ИЗМЕРЕНИЯ :НЫМ ДАННЫМ :НА ЕД.ИЗМ. : ОБЩАЯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАЗДЕЛ 1. Автопавильон

===============================================

Заездной карман

1 27-03-011- -Срезка существующего покрытия с применением 100 м2 1,5 1183,16 1775

01 импортных фрез при ширине фрезерования до 1300 мм,

ГЭСН-2017 толщина слоя до 5 см

Минстрой

РФ пр. №

1038/пр

1. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,9=188,39) чел.-ч 0,26 0,39 188,39 73

1. 2 2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,76 1,14 271,91 310

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 255,63 383

1. 3 91.14.03-0Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т маш.-ч 0,21 0,315 703,4 222

03 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ---------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,21 0,315 286,90 90,37

1. 4 91.13.01-0Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 0,01 0,015 887,33 13

38 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ---------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,01 0,015 246,20 3,69

1. 5 91.08.10-0Фрезы самоходные дорожные импортного производства с маш.-ч 0,27 0,405 2849,14 1154

54 ФСЭМ-2001 Минстршириной барабана от 1000 мм до 1300 мм

-------- ---------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,27 0,405 286,90 116,19

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 2 1394160

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 6 91.13.01-0Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 0,27 0,405 765,35 310

32 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ---------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,27 0,405 246,20 99,71

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: 1132,5 1699

1. 7 01.7.03.01Вода м3 0,077 0,1155 21,77 3

-0001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: 1,68 3

Накладные расходы % 121 309,31 464

Сметная прибыль % 65 166,16 249

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: 1658,63 2488

2 Сборник -Транспортировка фрезерованного материала в бурт на 1 т груза 13,8 115,84 1599

Цены в 10 км

строительс

тве

2018-1

03-21-01-0

10

3 27-06-026- -Розлив битума из расчета 0,4 кг/м2 т 0,06 19204,73 1152

01

ГЭСН-2017

Минстрой

РФ пр. №

1038/пр

3. 1 2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,66 0,0396 229,91 9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 151,74 9

3. 2 91.08.02-0Автогудронаторы 3500 л маш.-ч 0,33 0,0198 1005,39 20

01 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ---------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. чел.-ч 0,66 0,0396 229,91 9,10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: 331,78 20

3. 3 01.2.01.01Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 т 1,03 0,0618 18323,25 1132

-0019 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: 18872,95 1132

Накладные расходы % 121 183,61 11

Сметная прибыль % 65 98,63 6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: 19486,96 1169

4 27-06-020- -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 1000 м2 0,15 271408,2 40711

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 3 1394160

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа

ГЭСН-2017 Б марки 2

Минстрой

РФ пр. №

1038/пр

4. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(4=214,33) чел.-ч 38,3 5,745 214,33 1231

4. 2 2 Затраты труда машинистов чел.-ч 19,12 2,868 292,66 839

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 13804,55 2071

4. 3 91.08.02-0Гудронаторы ручные маш.-ч 1,4 0,21 12,61 3

11 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ---------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел.-ч -- -- -- --

4. 4 91.08.03-0Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т маш.-ч 3,96 0,594 664,42 395

16 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ---------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 3,96 0,594 246,20 146,24

4. 5 91.08.03-0Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т маш.-ч 11,51 1,727 844,48 1458

18 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ---------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 11,51 1,727 306,55 529,41

4. 6 91.05.05-0Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т маш.-ч 0,03 0,0045 863 4

14 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ---------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,03 0,0045 286,90 1,29

4. 7 91.13.01-0Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 0,39 0,0585 887,33 52

38 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ---------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,39 0,0585 246,20 14,40

4. 8 91.08.01-0Укладчики асфальтобетона маш.-ч 3,19 0,4785 1219,02 583

21 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ---------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 3,19 0,4785 306,55 146,68

4. 9 91.14.02-0Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,04 0,006 531,31 3

01 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ---------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,04 0,006 246,20 1,48

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: 16650,6 2498

4.10 04.2.01.01Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и т 96,6 14,49 2538,16 36778

-0036 ФССЦ-2001 Минасфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона

мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б

4.11 01.7.03.01Вода м3 0,2 0,03 21,77 0,65

-0001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

4.12 01.2.01.01Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 т 0,0108 0,00162 18323,25 30

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 4 1394160

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-0019 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

4.13 08.1.02.11Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг т 0,0062 0,00093 57834,69 54

-0001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

4.14 11.1.03.01Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, ширинойм3 0,15 0,0225 5344,61 120

-0079 ФССЦ-2001 Мин75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: 246548,77 36982

Накладные расходы % 121 16703,5 2506

Сметная прибыль % 65 8972,96 1346

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: 297084,66 44563

5 27-06-021- -На 2 см изменения толщины покрытия добавлять к норме1000 м2 0,15 123035,79 18455

01 27-06-020-01

ГЭСН-2017

Минстрой

РФ пр. №

1038/пр

К=4

5. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(4=214,33) чел.-ч 0,36 0,054 214,33 12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 77,16 12

5. 2 91.08.02-0Гудронаторы ручные маш.-ч 0,72 0,108 12,61 1

11 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ---------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел.-ч -- -- -- --

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: 9,08 1

5. 3 04.2.01.01Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и т 48,4 7,26 2538,16 18427

-0036 ФССЦ-2001 Минасфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона

мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б

5. 4 01.2.01.01Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 т 0,0056 0,00084 18323,25 15

-0019 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: 122949,55 18442

Накладные расходы % 121 93,36 14

Сметная прибыль % 65 50,15 8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: 123179,31 18477

Посадочная площадка

6 27-03-011- -Срезка существующего покрытия с применением 100 м2 0,75 1183,16 887

01 импортных фрез при ширине фрезерования до 1300 мм,

ГЭСН-2017 толщина слоя до 5 см

Минстрой

РФ пр. №

1038/пр

6. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,9=188,39) чел.-ч 0,26 0,195 188,39 37

6. 2 2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,76 0,57 271,91 155

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 5 1394160

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 255,63 192

6. 3 91.14.03-0Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т маш.-ч 0,21 0,1575 703,4 111

03 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ---------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,21 0,1575 286,90 45,19

6. 4 91.13.01-0Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 0,01 0,0075 887,33 7

38 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ---------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,01 0,0075 246,20 1,85

6. 5 91.08.10-0Фрезы самоходные дорожные импортного производства с маш.-ч 0,27 0,2025 2849,14 577

54 ФСЭМ-2001 Минстршириной барабана от 1000 мм до 1300 мм

-------- ---------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,27 0,2025 286,90 58,10

6. 6 91.13.01-0Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 0,27 0,2025 765,35 155

32 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ---------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,27 0,2025 246,20 49,86

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: 1132,5 849

6. 7 01.7.03.01Вода м3 0,077 0,05775 21,77 1

-0001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: 1,68 1

Накладные расходы % 121 309,31 232

Сметная прибыль % 65 166,16 125

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: 1658,63 1244

7 Сборник -Транспортировка фрезерованного материала в бурт на 1 т груза 6,9 115,84 799

Цены в 10 км

строительс

тве

2018-1

03-21-01-0

10

8 27-06-026- -Розлив битума из расчета 0,4 кг/м2 т 0,03 19204,73 576

01

ГЭСН-2017

Минстрой

РФ пр. №

1038/пр

8. 1 2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,66 0,0198 229,91 5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 151,74 5

8. 2 91.08.02-0Автогудронаторы 3500 л маш.-ч 0,33 0,0099 1005,39 10

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 6 1394160

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ---------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. чел.-ч 0,66 0,0198 229,91 4,55

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: 331,78 10

8. 3 01.2.01.01Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 т 1,03 0,0309 18323,25 566

-0019 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: 18872,95 566

Накладные расходы % 121 183,61 6

Сметная прибыль % 65 98,63 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: 19486,96 585

9 27-07-001- -Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной 100 м2 0,75 22526,46 16895

01 смеси типа Б марки 2 толщиной 3 см

ГЭСН-2017

Минстрой

РФ пр. №

1038/пр

9. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(3,7=206,96) чел.-ч 15,12 11,34 206,96 2347

9. 2 2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,07 0,0525 243,86 13

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 3146,31 2360

9. 3 91.05.05-0Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т маш.-ч 0,02 0,015 863 13

14 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ---------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,02 0,015 286,90 4,30

9. 4 91.06.05-0Погрузчик, грузоподъемность 5 т маш.-ч 0,03 0,0225 639,57 14

11 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ---------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,03 0,0225 213,62 4,81

9. 5 91.14.02-0Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,02 0,015 531,31 8

01 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ---------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,02 0,015 246,20 3,69

9. 6 91.08.09-0Виброплита с двигателем внутреннего сгорания маш.-ч 0,85 0,6375 150,93 96

01 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ---------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел.-ч -- -- -- --

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: 175,36 132

9. 7 04.2.01.01Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и т 7,14 5,355 2538,16 13592

-0036 ФССЦ-2001 Минасфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона

мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 7 1394160

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. 8 01.2.01.01Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 т 0,06 0,045 18323,25 825

-0019 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: 19221,86 14416

Накладные расходы % 121 3807,03 2855

Сметная прибыль % 65 2045,1 1534

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: 28378,59 21284

10 27-07-001- -На 2 см изменения толщины покрытия добавлять к норме100 м2 0,75 14289,8 10717

02 27-07-001-01

ГЭСН-2017

Минстрой

РФ пр. №

1038/пр

К=4

10. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(3,7=206,96) чел.-ч 9,28 6,96 206,96 1440

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 1920,59 1440

10. 2 91.08.09-0Виброплита с двигателем внутреннего сгорания маш.-ч 0,56 0,42 150,93 63

01 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ---------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел.-ч -- -- -- --

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: 84,52 63

10. 3 04.2.01.01Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и т 4,84 3,63 2538,16 9214

-0036 ФССЦ-2001 Минасфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона

мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: 12284,69 9214

Накладные расходы % 121 2323,91 1743

Сметная прибыль % 65 1248,38 936

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: 17862,1 13397

Благоустройство

11 27-02-010- -Установка бортового камня БР100.30.15 100 м 0,46 71930,43 33088

02

ГЭСН-2017

Минстрой

РФ пр. №

1038/пр

11. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,9=188,39) чел.-ч 76,08 34,997 188,39 6593

11. 2 2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,72 0,3312 284,64 94

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 14537,65 6687

11. 3 91.05.05-0Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т маш.-ч 0,68 0,3128 863 270

14 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 8 1394160

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- ---------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,68 0,3128 286,90 89,74

11. 4 91.14.02-0Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,04 0,0184 531,31 10

01 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ---------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,04 0,0184 246,20 4,53

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: 608,09 280

11. 5 05.2.03.03Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем шт. 100 46 326,76 15031

-0032 ФССЦ-2001 Мин0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)

11. 6 04.3.01.09Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 0,06 0,0276 3591,17 99

-0014 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

11. 7 01.7.15.06Гвозди строительные т 0,001 0,00046 51650,69 24

-0111 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

11. 8 11.1.03.03Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все м3 0,17 0,0782 2379,37 186

-0012 ФССЦ-2001 Минширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта

11. 9 04.1.02.05Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 5,9 2,714 4007,12 10875

-0006 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: 56989,62 26215

Накладные расходы % 121 17590,56 8092

Сметная прибыль % 65 9449,47 4347

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: 98970,46 45526

12 27-09-032- -Нанесение вертикальной разметки 2.7 на бетонный 100 м2 0,1725 12095,3 2086

02 бордюр вручную

ГЭСН-2017

Минстрой

РФ пр. №

1038/пр

12. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,4=180,22) чел.-ч 17,21 2,969 180,22 535

12. 2 2 Затраты труда машинистов чел.-ч 6,46 1,114 246,2 274

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: 4692,04 809

12. 3 91.13.01-0Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 2,82 0,48645 887,33 432

38 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ---------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 2,82 0,48645 246,20 119,76

12. 4 91.13.01-0Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 3,64 0,6279 765,35 481

32 ФСЭМ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

-------- ---------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 3,64 0,6279 246,20 154,59

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: 5288,14 912

12. 5 01.7.03.01Вода м3 1,43 0,246675 21,77 5

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 9 1394160

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-0001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

12. 6 14.4.04.08Эмаль ПФ-115 цветная кг 9,33 1,609 141,01 227

-0004 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

12. 7 14.4.04.08Эмаль ПФ-115 белая кг 22,67 3,911 104,05 407

-0001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: 3705,57 639

Накладные расходы % 121 5677,37 979

Сметная прибыль % 65 3049,82 526

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: 20822,49 3592

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 руб. . . . . . . . 128742

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ - руб. . . . . . . . . 128742

Материалы - руб. . . . . . . . . 107611

Всего заработная плата - руб. . . . . . . . . 13968

Транспортные расходы - руб. . . . . . . . . 2398

Накладные расходы - руб. . . . . . . . . 16901

Сметная прибыль - руб. . . . . . . . . 9079

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - руб. . . . . . . . . 154722

Нормативная трудоемкость - чел.-ч . . . . . . . . 69

Сметная заработная плата - руб. . . . . . . . . 13968

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 руб. . . . . . . . . 154722

Нормативная трудоемкость - чел.-ч . . . . . . . . 69

Сметная заработная плата - руб. . . . . . . . . 13968

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ ,руб. . . . . . . . 128742

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ - руб. . . . . . . . . 128742

Материалы - руб. . . . . . . . . 107611

Всего заработная плата - руб. . . . . . . . . 13968

Транспортные расходы - руб. . . . . . . . . 2398

Накладные расходы - руб. . . . . . . . . 16901

Сметная прибыль - руб. . . . . . . . . 9079

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - руб. . . . . . . . . 154722

Нормативная трудоемкость - чел.-ч . . . . . . . . 69

Сметная заработная плата - руб. . . . . . . . . 13968

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ руб. . . . . . . . . 154722

Нормативная трудоемкость - чел.-ч . . . . . . . . 69

Сметная заработная плата - руб. . . . . . . . . 13968

НДС 18% руб. 27850

ИТОГО с учетом НДС 18% руб. 182572

Составил инженер М.А. Неклюдова



Проверил рук.группы Л.В. Найман



Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 1 1394160

Наименование стройки- Ремонт улично-дорожной сети в г.Рубцовск по ул.Октябрьская от ФОРМА 4А АВС-4

ул.Светлова до ул.Северная в Рубцовском районе

Объект номер

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 02-01-02

(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

нa Автопавильон

Наименование объекта-

Основание:

Сметная стоимость 154 722 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 69 чел.-ч

Сметная заработная плата 13,968 тыс.руб.

Составлена в ценах 1 квартала 2018 года

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:ШИФР НОМЕ-: НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, :ЕДИНИЦА :КОЛИЧЕСТВО : СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

NN : РА НОРМА-: ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ :ИЗМЕРЕ- : ЕДИНИЦ ПО :

ПП : ТИВОВ И : И ЕГО МАССА : НИЯ : ПРОЕКТНЫМ : руб.

: КОДЫ РЕ- : : : ДАННЫМ :-----------------------

: СУРСОВ : : : :НА ЕД. ИЗМ.: ОБЩАЯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ,СОСТАВЛЕННОЙ

НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ №02-01-02

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

--------------------

1 АВС 000001 -Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 62,649525 195,83 12269

2 АВС 000003 -Затраты труда машинистов чел.-ч 6,13545 276,98 (1699)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: руб. 12269

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

-----------------------------------

1 91.14.03-003-Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т маш.-ч 0,4725 703,4 332,36

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,4725 286,90 135,56

2 91.08.02-001-Автогудронаторы 3500 л маш.-ч 0,0297 1005,39 29,86

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. чел.-ч 0,0594 229,91 13,66

3 91.08.02-011-Гудронаторы ручные маш.-ч 0,318 12,61 4,01

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 2 1394160

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел.-ч -- -- --

4 91.08.03-016-Kатки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т маш.-ч 0,594 664,42 394,67

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,594 246,20 146,24

5 91.08.03-018-Kатки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т маш.-ч 1,7265 844,48 1457,99

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 1,7265 306,55 529,26

6 91.05.05-014-Kраны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т маш.-ч 0,3323 863 286,77

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,3323 286,90 95,34

7 91.13.01-038-Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 0,56745 887,33 503,52

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,56745 246,20 139,71

8 91.06.05-011-Погрузчик, грузоподъемность 5 т маш.-ч 0,0225 639,57 14,39

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,0225 213,62 4,81

9 91.08.10-054-Фрезы самоходные дорожные импортного производства с шириной маш.-ч 0,6075 2849,14 1730,85

ФСЭМ-2001 барабана от 1000 мм до 1300 мм

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,6075 286,90 174,29

10 91.08.01-021-Укладчики асфальтобетона маш.-ч 0,4785 1219,02 583,3

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 3 1394160

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

пр. №

1039/пр

-------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,4785 306,55 146,68

11 91.14.02-001-Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,0394 531,31 20,93

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,0394 246,20 9,70

12 91.13.01-032-Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 1,2354 765,35 945,51

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 1,2354 246,20 304,16

13 91.08.09-001-Виброплита с двигателем внутреннего сгорания маш.-ч 1,0575 150,93 159,61

ФСЭМ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

-------- ---------- ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел.-ч -- -- --

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ: руб. 6464

В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ: руб. 1699

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

------------------------

1 05.2.03.03-0-Kамни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ шт. 46 326,76 15030,96

032 (ГОСТ 6665-91)

ФССЦ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

2 04.3.01.09-0-Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 0,0276 3591,17 99,12

014

ФССЦ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

3 04.2.01.01-0-Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон т 30,735 2538,16 78010,35

036 (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые,

ФССЦ-2001 песчаные), марка II, тип Б

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

4 01.7.03.01-0-Вода м3 0,449925 21,77 9,79

001

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 4 1394160

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ФССЦ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

5 01.2.01.01-0-Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 т 0,14016 18323,25 2568,19

019

ФССЦ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

6 01.7.15.06-0-Гвозди строительные т 0,00046 51650,69 23,76

111

ФССЦ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

7 08.1.02.11-0-Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг т 0,00093 57834,69 53,79

001

ФССЦ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

8 11.1.03.01-0-Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, м3 0,0225 5344,61 120,25

079 толщиной 40-75 мм, III сорта

ФССЦ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

9 11.1.03.03-0-Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, м3 0,0782 2379,37 186,07

012 толщиной 100, 125 мм, IV сорта

ФССЦ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

10 04.1.02.05-0-Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 2,714 4007,12 10875,32

006

ФССЦ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

11 14.4.04.08-0-Эмаль ПФ-115 цветная кг 1,609425 141,01 226,95

004

ФССЦ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

12 14.4.04.08-0-Эмаль ПФ-115 белая кг 3,910575 104,05 406,9

001

ФССЦ-2001

Минстрой РФ

пр. №

1039/пр

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ: руб. 107611

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5.1) 5 1394160

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

------------------------

1 ССборник -Транспортировка фрезерованного материала в бурт на 10 км 1 т 20,7 115,84 2397,89

Цены в груза

строительств

е 2018-1

03-21-01-010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ: руб. 2398

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ руб. 128742

Накладные расходы - руб. 16901

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ: руб. 145643

Сметная прибыль - руб. 9079

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ: руб. 154722

НДС 18% руб. 27850

ИТОГО с учетом НДС 18% руб. 182572

Составил инженер М.А. Неклюдова



Проверил рук.группы Л.В. Найман

