***Приложение №3***

***к извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

**1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики и количество товара:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Описание объекта закупки** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Наименование характеристики товара, единица измерения характеристики** | **Значение характеристики** |
| 1 | Противогаз фильтрующий32.99.11.110-00000003 | Категория маски | 1 | Шт. | 3 |
| Класс шлем-маски | 1 |
| Класс эффективности фильтрации аэрозолей | Класс Р2 |
| Класс эффективности фильтрации газов и паров | Класс 2 |
| Марка фильтра противогаза | SX |
| Размер (рост) лицевой части противогаза | 2 |
| Тип противогаза по назначению | Гражданский (для гражданского населения) |
| Тип противогаза по способу защиты | Фильтрующий |
| Тип ремней крепления и/или оголовья маски противогаза | Регулируемый |
| Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха | Противоаэрозольный (Противопылевой) |

**2. Требования к качеству и безопасности товара.**

2.1. Поставляемые противогазы должны соответствовать ТР ТС 019/2011 и другой технической документации, предъявляемым к противогазам. Противогаз предназначен для защиты органов дыхания, зрения и кожи лица человека от аэрозолей, радиоактивных веществ (РВ) и биологических аэрозолей (БА), а также аварийно химически опасных веществ (АХОВ), в том числе аммиака. Обоснование требований – для исключения поставок фальсифицированной и контрафактной продукции.

Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

2.2. Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим ранее в эксплуатации, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен быть изготовлен не ранее IV квартала 2021 года.

2.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

**3. Требования к гарантийному сроку.**

3.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует установленным требованиям. Гарантийный срок хранения поставляемого товара 12 лет с даты выпуска продукции.

3.2. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставляемого товара.

Течение гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Заказчиком Поставщика об обнаружении недостатков до дня устранения их Поставщиком.

3.3. В период гарантийного срока, если неисправность является гарантийным случаем (дефекты производственной сборки, некачественные компоненты и т. д.), Поставщик осуществляет замену неисправного товара в течение 3 дней, следующего за днем получения заявки от Заказчика, без дополнительного финансирования.