***Приложение 3***

***к Извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

**(Техническое задание)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара, работы, услуги | Код ОКПД2 | Единица измерения | Количество (объем) |
| и код позиции по КТРУ (при наличии) |
|  1. | Поставка шкафов архивных (офисных) металлических для нужд Администрации города Рубцовска | 31.01.11.122Шкаф архивный металлический | шт. | 4 |

1. **Функциональные, технические и качественные характеристики товара, работы, услуги, эксплуатационные характеристики товара, результата работ, услуг (при необходимости):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Ед. измерения | Кол-во | Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) | Код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ) | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара | Обоснование включения дополнительных характеристик товара |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |
| 1 | Шкаф архивный металлический | Штука | 2 | 31.01.11.122 | 31.01.11.122-00000001 | Тип дверей шкафа | Распашные\* | - | Х |
| Вид материала | металл | - | Требования к товару обусловлены потребностью заказчика: размерам, дизайну помещения, для увеличения срока службы, надежности, удобства эксплуатации и ухода   |
| Толщина корпуса стали | 0,5 | мм |
| Увеличенный угол открывания дверей | да |  |
| Ширина шкафа | 915 ± 10 | мм |
| Глубина шкафа | 460 ± 10  | мм |
| Высота шкафа | 1830 ± 10 | мм |
| Цвет материала | серый | - |
| Окраска | Гладкое порошковое | - |
| Количество независимых отделений | 1 | шт. |
| Возможность перестановки полок | да |  |
| Распределенная нагрузка на полку  | 60 | кг. |
| Количество дверей | 2 | шт. |
| Количество полок | 4 | шт. |
| Всего уровней | 5 | шт. |
| Конструкция | разборная |  |
| Тип замка | ключевой | - |
| 2 | Шкаф архивный металлический | Штука | 1 | 31.01.11.122 | 31.01.11.122-00000001 | Тип дверей шкафа | Распашные\* | - | Х |
| Вид материала | металл | - | Требования к товару обусловлены потребностью заказчика: размерам, дизайну помещения, для увеличения срока службы, надежности, удобства эксплуатации и ухода   |
| Количество независимых отделений | 2 |  |
| Количество полок | 3 |  |
| Ширина шкафа | 460 ± 10 | мм |
| Глубина шкафа | 340 ± 10 | мм |
| Высота шкафа | 1490 ± 10 | мм |
| Цвет материала | серый | - |
| Окраска | Полимерное порошковое покрытие | - |
| Толщина стали корпуса  | 1,2 | мм |
| Количество дверей | 1 | шт. |
| Возможность перестановки полок | да |  |
| Конструкция | сварная |  |
| Съемная, регулируемая по высоте полка | да |  |
| Петли шкафа  | Внутренние  | - |
| Замок | Ключевой сейфового типа | - |
| Отсек ограниченного доступа с запираемым замком (дополнительное отделение) | да | - |
| Высота дополнительного отделения  | 145 ± 10 | мм |
| Ширина дополнительного отделения | 457 ± 10 | мм |
| Глубина дополнительного отделения | 300 ± 10 | мм |
| 3 | Шкаф архивный металлический  | Штука | 1 | 31.01.11.122 | 31.01.11.122-00000001 | Тип дверей шкафа | Распашные\* | - | Х |
| Вид материала | металл | - | Требования к товару обусловлены потребностью заказчика: размерам, дизайну помещения, для увеличения срока службы, надежности, удобства эксплуатации и ухода  |
| Ширина шкафа | 460 ± 10 | мм |
| Глубина шкафа | 340 ± 10 | мм |
| Высота шкафа | 630 ± 10 |  мм |
| Цвет материала | серый | - |
| Конструкция | сварная |  |
| Окраска | Полимерное порошковое покрытие | - |
| Толщина корпуса стали | 1,2 | мм |
| Замок ключевой сейфового типа | да | - |
| Количество полок | 1 | шт. |
| Дополнительное отделение, закрывающееся на ключ | да |  |
| Высота дополнительного отделения | 147 ± 10 | Мм |
| Ширина дополнительного отделения | 457 ± 10 | мм |
| Глубина дополнительного отделения | 300 ± 10 | мм |
| Возможность перестановки полок | да |  |
| Количество дверей | 1 | шт. |

\* Значение характеристики устанавливается в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд https://zakupki.gov.ru

**2.Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара.**

2.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Контрактом.

На Товаре не должно быть механических повреждений.

2.2. Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

2.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет товар в упаковке, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

2.4. Гарантийный срок на поставляемый товар установлен заводом-изготовителем, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания документа о приемке. Срок предоставления гарантии Поставщика исчисляется с момента подписания Сторонами документа о приемке.

Гарантийный срок на товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду товарам, и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика).

2.5. Заказчик имеет право предъявлять Поставщику претензии по качеству товара в течение всего гарантийного срока. Претензии по качеству товара должны быть оформлены в письменной форме. Требования Заказчика о замене товара ненадлежащего качества, выявленного после приемки, на товар, соответствующий условиям контракта, должны быть исполнены Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии Заказчика. Поставщик обязан произвести замену некачественного товара на товар надлежащего качества в установленный контрактом срок за свой счет, если не докажет, что выявленные Заказчиком недостатки возникли по вине Заказчика.

При этом срок гарантии на замененный товар устанавливается Поставщиком не менее срока, указанного в пункте 2.4.

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.