***Приложение № 3***

***к Извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

Поставка комплектующих для персональных компьютеров для МКУ «Управление образования» г. Рубцовска.

1. **Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики и количество поставляемого товара:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Оперативная память26.20.21.110 | Тип DDR3 DIMMНапряжение питания: 1.5 ВОбъем модуля памяти: 8GbТактовая частота: ≥ 1600 МГц | шт. | 8 |
| 2. | Оперативная память26.20.21.110 | Тип DDR4 DIMMНапряжение питания: 1.2 ВОбъем модуля памяти: 8GbТактовая частота: ≥ 2666 МГц | шт. | 7 |
| 3. | Накопитель данных внутренний26.20.21.110-00000002 | Наличие интерфейсов: SATA III Объем накопителя: ≥ 240 ГБ Тип устройства: SSD Тип памяти: TLC 3D NANDСкорость чтения: ≥ 500 МБ/с  Форм-фактор: 2.5 дюйма  | шт. | 25 |
| 4. | USB-флеш-накопитель26.20.21.120 | USB-флеш-накопитель – запоминающее устройство, использующее в качестве носителя флеш-память, подключаемое к компьютеру или иному считывающему устройству по интерфейсу USB.USB-флеш-накопитель должен быть предназначен для записи, хранения, чтения и модификации информации.Объем памяти – не менее 4 Гбинтерфейс подключения – не ниже USB 2.0 стандарта А (4×12 мм)внешнее питание – не требуетсяскорость чтения – не менее 20 Мб/секскорость записи – не менее 15 Мб/сек.Поддерживаемые операционные системы: Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows 10, Linux (2.4 и выше), AstraLinux, Mac и др.USB-флеш-накопитель должен иметь невыдвижной разъем, колпачок, отверстие для крепления | шт. | 10 |

**2. Требования к качеству и безопасности товара.**

2.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011) и подтверждаться сертификатом соответствия. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), должен иметь заводскую сборку и выпускаться серийно, не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

2.2. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2.3. Поставляемый товар согласно законодательству Российской Федерации, должен соответствовать действующим стандартам и нормам охраны окружающей среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.

2.4. В случае, если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия, качество и безопасность товара должны быть подтверждены сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии, действующими на территории Российской Федерации, а также удостоверениями качества и безопасности, заключениями уполномоченных органов, санитарно-эпидемиологическим заключением, по товарам, требующим указанных заключений.

2.5. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации, обычно предъявляемым к данному виду товаров.

2.6. Поставка товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть прочной, целой, без посторонних запахов, а также должна предохранять товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации без механических повреждений и следов воздействия влаги.

2.7. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке товара. При этом маркировка упаковки должна быть осуществлена таким образом, чтобы можно было определить тип, наименование и принадлежность к конкретному товарному знаку и производителю товара.

2.8. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям нормативных правовых и нормативно технических актов, предъявляемых к упаковке маркировке данной продукции.

2.9. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.

2.10. Товар должен поставляться с техническими паспортами, инструкциями по эксплуатации, гарантийными талонами. Техническая документация должна быть выполнена на русском языке типографским способом, ксерокопии документов не допускаются.

2.11. Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения товара во время доставки, разгрузки.

2.12. Поставщик обязан заменить поставляемый товар, повредившийся во время поставки в результате неправильной упаковки или связанных с этим причин.

**3. Требования к гарантийному сроку.**

На Товар установлена гарантия производителя - не менее 24 (двадцать четыре) месяца с даты поставки Товара.

На Товар установлена гарантия Поставщика - не менее 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами документа(ов) о приемке, но не менее срока предоставления гарантии производителя.