***Приложение 3***

***к Извещению об осуществлении закупки***

Описание объекта закупки

1. Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики и количество поставляемого товара:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Единица измерения | Количество (объем) | Запрет на допуск, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, установленные заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», |
| 1 | Поставка угля каменного (далее - товар) | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 300,00 | Не установлен |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Показатели для определения соответствия | Обоснование необходимости использования дополнительных показателей (характеристик) |
| 1 | УгольКод в соответствии с КТРУ - 05.10.10.000-00000025 | Обогащение: НетМарка: Длиннопламенный (Д)Класс крупности - рядовой |
| Размер кусков не более 300 ммСредние предельные показатели:Влага рабочего топлива, %: 11 ± 2Зольность сухого топлива, %: 16 ± 0,1Общая сера сухого топлива, %: 1 ± 0,7Выход летучих веществ сухого беззольного топлива, %: 40 ± 0,5Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг: не менее 5100Высшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг: не менее 5800 | Установлены в соответствии с эксплуатационными характеристиками используемого Заказчиком котельного оборудования |

Требования к безопасности товара: Наличие документов, подтверждающих качество товара, передаваемых при поставке товара.

Гарантийные обязательства:

Качество товара и условия транспортировки должны соответствовать требованиям национального стандарта Российской Федерации, техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными актами, действующими на территории Российской Федерации.

Качество, технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого товара должны соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителей, технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида товара, техническим характеристикам поставляемого товара.

Условия поставки товара:

Доставка товара осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением третьих лиц за свой счет до склада Заказчика, по заявкам Заказчика в зависимости от фактической потребности.

Все погрузо-разгрузочные работы осуществляются Поставщиком собственными силами и техническими средствами.

 Место поставки товара: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, 121.