***Приложение № 3***

***к Извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

Поставка комплектующих для персональных компьютеров для МКУ «Управление образования» г. Рубцовска.

1. **Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики и количество поставляемого товара:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги/  код позиции КТРУ | Характеристики товара, работы, услуги | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Система охлаждения для процессора  26.20.40.190 | Количество вентиляторов: не менее 1  Совместимость с сокетами: LGA 1156/1155/1150/1151  Максимальная рассеиваемая мощность: не менее 65Вт  Уровень шума при работе: не более 35 Дб | шт. | 6 |
| 2. | Фотобарабан  26.20.40.190 | Совместимость с моделями:  HP LJ P2055/2035/2030 Pro400, LBP 6670/6300/6650 | шт. | 5 |
| 3. | Фотобарабан  26.20.40.190 | Совместимость с моделями:  LJ P1005/1505/1102, LBP 3010/3100 | шт. | 5 |
| 4. | Фотобарабан  26.20.40.190 | Совместимость с моделями:  HL-L2300/2340/2360/2365, DCP-L2500/2520/2540, MFC-L2700/2720, DR-630/DR-2335 | шт. | 5 |
| 5. | Фотобарабан  26.20.40.190 | Совместимость с моделями:  Brother HL2130/2240/2250/2270/DCP-7060DR/7065 DR-2275/2080 | шт. | 5 |
| 6. | Термопленка  26.20.40.190 | Совместимость с моделями: HP LJ 1000, HP LJ 1200, HP LJ 1010, HP LJ 1020  Цвет: серый | шт. | 6 |
| 7. | Смазка для термопленки  26.20.40.190 | Совместимость с моделями:  HP LJ 1010/1020/3015/3030/M1005, LBP2900/MF4018/4320  Масса: не менее 10г | шт. | 2 |
| 8. | Источник бесперебойного питания  26.20.40.110-00000001 | Тип: Линейно-интерактивный (line interactive)  Активная мощность: ≥ 2200 Ватт  Полная мощность: ≥ 3000 Вольт-ампер  Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем: Да  Возможность подключения внешних батарей: ДА  Высота: ≤ 100 мм  Ширина: ≤ 450 мм  Глубина: ≤ 700 мм  Физические размеры высоты источника бесперебойного питания при установке в телекоммуникационную стойку, U: ≥ 2.0  Форм-фактор источника бесперебойного питания: Стоечный  Емкость одного аккумулятора: ≥ 7.2 Ампер-часа  Интерфейс связи: USB, RS-232  Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой: ≥ 4  Наличие дисплея: Да  Наличие дополнительных функций: Встроенный автоматический стабилизатор напряжения (AVR)  Номинальное входное напряжение: ≥ 220 и <240 Вольт  Номинальное выходное напряжение: ≥ 220 и <240 Вольт  Расположение батарей: внутри источника бесперебойного питания  Тип используемых батарей: свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые  Управление и мониторинг ИБП: Возможность управления с ПК, Программное обеспечение для контроля ИБП того же вендора что и производитель ИБП  Уровень шума: ≤ 50 децибелл  Фазность источника бесперебойного питания (вход:выход): 1:1  Наличие крепежа для установки в стойку: Да | шт. | 1 |

**2.Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара.**

Товар должен быть новым и ранее не использовавшимся соответствовать характеристикам, указанным в данном описании объекта закупки.

Гарантия на поставляемый товар должна быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товаров. Товар не должен иметь брака, физических повреждений.

Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемого товара на весь гарантийный срок качества.

Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.