***Приложение № 3***

***к Извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

Объект закупки: Поставка мотопомп бензиновых для нужд МКУ ʺУправление по делам ГОЧС г.Рубцовскаʺ (далее – товар).

Информация о месте поставки товара: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Федоренко, 1Б. телефоны: 8(38557)5-74-35, электронная почта: rubgochs@mail.ru, glbuhik4@yandex.ru.

1. Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики и количество поставляемого товара:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НаименованиеТовара/ОКПД | Наименование показателя товара | Единица измерения | Значение показателя товара, которое не может изменяться участником закупки при подаче заявки | Значение показателя товара, при определении которого участником закупки используются только точные цифровые или иные параметры | Единица измерения товара | Количество товара |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мотопомпа бензиновая28.13.12.190 | Мощность | Вт |  | ≥ 5150 | штука | 2 |
| Мощность (л.с.) | л.с. |  | ≥ 7 |
| Назначение |  | Для грязной воды |  |
| Тип двигателя |  | бензиновый |  |
| Объем двигателя | см³ |  | ≥ 212 |
| Стартер |  | ручной |  |
| Высота подъема | м |  | ≥ 30 |
| Производительность | м³/ч |  | ≥ 65 |
| Диаметр входного отверстия | мм |  | 80 |
| Диаметр выходного отверстия | мм |  | 80 |
| Емкость топливного бака | л |  | 3,5 |

**Комплект поставки (1шт.):**

Мотопомпа в сборе

Уплотнительные шайбы - 2 шт.;

Соединительные патрубки - 2 шт.;

Зажимные кольца - 2 шт.;

Хомуты - 3 шт.;

Заборный фильтр - 1 шт.;

Свечной ключ - 1 шт.;

Инструкция с гарантийным талоном - 1 шт.

**2. Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара.**

2.1. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, у которого не были восстановлены потребительские свойства), качественным, позволяющим использовать товар в соответствии с его назначением.

2.2. Одновременно с передачей товара Поставщик передает Заказчику комплект документов, включающий в себя:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- гарантийный талон – 1 шт.

2.3. Срок действия гарантии на Товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке и распространяться на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с Товаром. Конкретный срок гарантии указывается в гарантийном документе, предоставляемом Поставщиком вместе с Товаром.

2.4. Гарантийное обслуживание Товара должно проводиться Поставщиком в течение всего гарантийного срока без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

Недостатки Товара, обнаруженные в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока, подлежат устранению за счет средств Поставщика.

2.5. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.