***Приложение 3***

***к Извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

1. Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики и количество поставляемого товара:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиетовара | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара | Единицаизмерения | Количество |
| 1 | Светильник светодиодный внутреннего освещения27.40.25.123000 000 03 | Вес брутто: ˃ 2.5 и ≤ 4.5 (кг).Вес нетто: ˃ 2 и ≤ 4 (кг).Вид светильника: Встраиваемый. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 0. Высота светильника: ≥10 и ˂ 50 (мм).Длина светильника: ≥ 500 и˂ 600 (мм).Индекс цветопередачи: ˃ 80 и ≤ 90.Защитный угол, градус ≥30.Исполнение оптической системы: Диффузный рассеиватель.Класс защиты от электрического тока: I.Климатическое исполнение: УХЛ 4.Коррелированная цветовая температура, max: ≤ 4500 (К).Коррелированная цветовая температура, min: ≥ 4500 (К).Коэффициент мощности: ≤0,95.Коэффициент пульсаций, процент: ≤ 1 Крепления в комплекте: Нет. Максимальная габаритная яркость, кд/м2: ≥ 2000  и  < 5000.Материал корпуса светильника: Сталь. Материал рассеивателя: Поликарбонат.Мощность, ватт: ˃35 и ≤ 40.Неравномерность яркости по выходному окну: ≥1:2 и <1:5.Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты: не менее 1. Световой поток, люмен: ˃ 3000 и ≤ 4000 (лм).Форма: Квадратная. | штук | 150 |

2. Требования к качеству и безопасности товара.

2.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Контрактом.

На Товаре не должно быть механических повреждений.

2.2. Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

2.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет товар в упаковке, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

2.4. Гарантийный срок на поставляемый товар не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания документа о приемке. Срок предоставления гарантии Поставщика - не менее гарантии производителя.

Гарантийный срок на товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду товарам, и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика).

 2.5. Заказчик имеет право предъявлять Поставщику претензии по качеству товара в течение всего гарантийного срока. Претензии по качеству товара должны быть оформлены в письменной форме. Требования Заказчика о замене товара ненадлежащего качества, выявленного после приемки, на товар, соответствующий условиям контракта, должны быть исполнены Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии Заказчика. Поставщик обязан произвести замену некачественного товара на товар надлежащего качества в установленный контрактом срок за свой счет, если не докажет, что выявленные Заказчиком недостатки возникли по вине Заказчика.

При этом срок гарантии на замененный товар устанавливается Поставщиком не менее срока, указанного в пункте 2.4.

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.

3. Условия поставки товара.

3.1. Товар должен быть поставлен одной партией в течение 20 календарных дней с даты заключения контракта. Дата и время поставки товара согласовывается поставщиком с заказчиком. Поставщик обязан произвести своими силами подъем на этаж, разгрузку в соответствии с указаниями заказчика.

4. Требования к энергетической эффективности товара.

4.1. Товары должны соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», а также требованиям приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности».