***Приложение 3***

***к Извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

Поставка бензина для нужд Администрации города Рубцовска Алтайского края

1. Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики и количество поставляемого товара:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Код в соответствии с КТРУ | Единица измерения | Количество |
| 1 | Бензин автомобильный (розничная реализация)АИ-92  | 19.20.21.100-000 000 06 | л;^дм[3\*] | 4500 |
| 2 | Бензин автомобильный (розничная реализация)АИ-95 | 19.20.21.100-000 000 05 | л;^дм[3\*] | 6500 |

1. Поставляемый бензин должен отвечать следующим требованиям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиехарактеристики | Значение характеристики |
| Бензин АИ-92 | Бензин АИ-95 |
| 1. | Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу | ≥ 92 и < 95 | ≥ 95 и < 98 |
| 2. | Экологический класс | Не ниже К5 | Не ниже К5 |

Качество поставляемого бензина должно соответствовать требованиям технического регламента Таможенного Союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 826, требованиям технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту", утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.02.2008 № 118, ГОСТ 32513-2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия», ГОСТ Р 51105-97 «Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия» и подтверждаться сертификатом соответствия. Автозаправочные колонки должны быть в исправном состоянии и проверены в соответствии с метрологическими требованиями.

Безопасность поставляемого товара должна соответствовать стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный вид товара.