***Приложение 3***

***к Извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

1. Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики и количество поставляемого товара:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| Системный блок  26.20.15.120  КТРУ 26.20.15.000-00000026 | Объем оперативной установленной памяти Гигабайт ≥ 8  Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти Гигабайт ≥ 64  Тип оперативной памяти---DDR4  Количество ядер процессора Штука ≥ 4  Количество потоков процессора Штука ≥ 8  Частота процессора базовая Гигагерц ≥ 3.3  Тепловыделение процессора Ватт ≤ 60  Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3)Мегабайт ≥ 12  Тактовая частота оперативной памяти Мегагерц ≥ 3200  Тип накопителя---SSD  Интерфейс накопителя SSD---SATA  Объем установленного модуля оперативной памяти Гигабайт ≥ 8  Количество накопителей типа SSD Штука ≥ 1  Мощность блока питания Ватт ≥ 250  Наличие системы охлаждения процессора---Да  Наличие графического контроллера интегрированного в процессор---Да  Наличие интегрированного звукового контроллера---Да  Объем накопителя SSD Гигабайт ≥ 240  Cкорость передачи данных накопителя SSD при чтении Мегабайт в секунду ≥ 300 и ≤ 560  Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45)Штука ≥ 1  Высота корпуса Миллиметр < 300  Ширина корпуса Миллиметр < 150  Длина корпуса Миллиметр < 400  Тип порта видеовыхода---HDMI, DisplayPort, VGA  Количество портов USB 2.0 на передней панели Штука ≥ 2  Количество портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) на передней панели Штука ≥ 2  Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)Штука ≥ 4  Наличие выходного аудиоразъема на передней панели---Да  Наличие входного аудиоразъема для микрофона на передней панели---Да  Частота процессора максимальная Гигагерц ≥ 4.2  Тип аудиоконтроллера---Встроенный | шт. | 10 |

2. Требования к качеству, упаковке, отгрузке товара:

2.1. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), должен иметь заводскую сборку и выпускаться серийно, не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

2.2. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2.3. В случае, если Товар подлежит обязательному подтверждению соответствия, качество и безопасность Товара должны быть подтверждены сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии, действующими на территории Российской Федерации, а также удостоверениями качества и безопасности, заключениями уполномоченных органов, санитарно-эпидемиологическим заключением, по товарам, требующим указанных заключений.

2.4. Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка Товара должна быть прочной, целой, без посторонних запахов, а также должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации без механических повреждений и следов воздействия влаги.

2.5. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. При этом маркировка упаковки должна быть осуществлена таким образом, чтобы можно было определить тип, наименование и принадлежность к конкретному товарному знаку и производителю Товара.

2.6. Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.

2.10. Товар должен поставляться с техническими паспортами, инструкциями по эксплуатации, гарантийными талонами. Техническая документация должна быть выполнена на русском языке типографским способом, ксерокопии документов не допускаются.

2.11. Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения товара во время доставки, разгрузки.

2.12. Поставщик обязан заменить поставляемый товар, повредившийся во время поставки в результате неправильной упаковки или связанных с этим причин.

3. Требования к гарантийным обязательствам:

3.1. Товар должен поставляться с гарантийным сроком не менее 12 месяцев. Гарантийный срок на товар не может быть установлен Поставщиком ниже срока, установленного фирмой-производителем Товара. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания документа о приемке.

3.2. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставляемого товара.

3.3. Течение гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Заказчиком Поставщика об обнаружении недостатков до дня устранения их Поставщиком.

3.4. В период гарантийного срока, если неисправность является гарантийным случаем (дефекты производственной сборки, некачественные компоненты и т. д.), Поставщик осуществляет замену неисправного товара в течение срока, согласованного с Заказчиком, без дополнительного финансирования.