***Приложение 3***

***к Извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

1. Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики и количество поставляемого товара:

Описание объекта закупки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара/  код позиции КТРУ | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Верстак /  31.09.11.190-00000006 | Глубина: ≤ 500 мм  Длина: ≤ 1000 мм  Количество выдвижных ящиков: 0 шт  Количество открытых полок: 0 шт  Максимальная нагрузка полки: 0 кг  Максимальная нагрузка столешницы: ≥ 150 кг  Максимальная нагрузка ящика: 0 кг  Наличие экрана для инструментов: Да  Тип каркаса: Металлический  Дополнительные характеристики:  Материал подверстачья: металлический профиль, 40х40 мм  Тип краски : порошково – полимерная  Материал столешницы: дерево.  Комплектация верстака:  - табурет 3-х лучевой регулируемый, размером не менее 440 х 600 мм;  -столярный прижим;  - слесарные тиски. | штука | 18 |

Верстак регулируется по высоте и крепится к полу, оставаясь неподвижным в процессе выполнения работ.

2. Требования к качеству, упаковке, отгрузке товара:

Товар должен быть новым и ранее не эксплуатировавшийся, соответствовать характеристикам, указанным в данном описании объекта закупки.

Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.