

**Администрация города Рубцовска**

**Алтайского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22.08.2025 № 2045

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.09.2024 № 2506 «Об утверждении технического задания муниципальному унитарному предприятию «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Рубцовска на 2025-2027 годы»

В связи с поступившим письмом муниципального унитарного предприятия «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края от 01.07.2025 № 1746, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.09.2024 № 2506 «Об утверждении технического задания муниципальному унитарному предприятию «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Рубцовска на 2025-2027 годы» (с изменениями от 18.11.2024 № 3251) следующие изменения:

 в техническом задании, утвержденном указанным постановлением (далее –Техническое задание):

 подпункт 5 пункта 6 Технического задания исключить;

 в 2 подпункте 2 пункта 7 Технического задания слова «реализовать подключение объектов капитального строительства абонентов к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения (приложение 2)» исключить;

 пункт 7 Технического задания дополнить подпунктом 3 следующего содержания: «3. Определить фактические расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы в прогнозных ценах (приложение 2)»;

 дополнить Техническое задание приложением 2 согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска – начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Обуховича О.Г.

Глава города Рубцовска Д.З. Фельдман

 Приложение

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

 от 22.08.2025 № 2045

«Приложение 2
к Техническому заданию

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА МУП «РУБЦОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

по развитию системы водоснабжения и водоотведения

на территории города Рубцовска Алтайского края

на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование меропри-ятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место располо-жения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятий | Год окончания реализации мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |
| Наимено-вание показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр и т.д.) | Ед. изм. | Значение показателя | Всего |   | вт.ч. по источникам финансирования |
| до реализации мероприятий | после реализации мероприятий | 2025 | 2026 | 2027 | Амортиза-цио-нные отчисления | При-быль | Пла-ты за НВнаОС и ПДК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **I. Централизованная система водоснабжения** |
| **1. Модернизация и реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения):** |
| 1.1. | Модернизация (замена) 3-х насосных  | Нормативный срок службы  | г.Рубцовск, ул. Пролетарская, 426 | Мощность, напор | куб.м/час, м.вод.ст. | Р=1250 куб.м/час,  | Р=1250 куб.м/час,  | 2025 | 2025 | 12044,80 | 7175,56 | 4869,25 |   |   | 12044,80 |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | агрегатов в фильтрова-льном зале с установкой ЧРП | истек |  |  |  | h=13 м.вод.ст. | h=13 м.вод.ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обследование строительных конструкций горизонтальных отстойников с камерами реакций на 2 подъеме гидроузла, составление соответ-ствующего отчета | Надеж-ное и качественноеводос-набже-ниегорода Рубцовска. | г.Рубцовск, ул. Пролетар-ская, 426 | Производительность очистных сооруже-ний | куб.м./сутки | 50 000 | 50 000 | 2026 | 2026 | 969,11 |   | 969,11 |   |   | 969,11 |   |
| 1.3 | Установка двухтранс-форматор-ной подстанции 2КТПН (У) 6/0,4 кВ 1250 кВА на 2 подъеме гидроузла | Надеж-ное и качест-венное водоснаб-жение города Руб-цовска. Норма-тивный срок службы  | г.Рубцовск, ул. Верхнеалей-ская, 1; ул. Пролетарская, 426 | Мощность | кВА | 1300 | 2500 | 2027 | 2027 | 9382,31 |   |   | 9382,31 | 4243,00 | 5139,31 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **2. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения** |
|  |  | истек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Модернизация (замена) водопровода собственных нужд от машинного зала 2-го подъема по территории цеха 2 подъема до 1 подъема | Надеж-ное и качест-венное водоснабжение города Рубцовска. Норма-тивный срок службы истек | г.Рубцовск, ул. Верхнеалейская, 1 – ул. Пролетарская, 426 | Диаметр, протяжен-ность | мм, км | Чугун, Д=110мм, L=0,667км | ПЭ 100 SDR 17, Д=110мм, L=0,667км | 2025 | 2025 | 8890,24 | 8890,24 |   |   | 4243,00 | 4647,24 |   |
| 2.2. | Модернизация (замена) водопроводной сети квартала - пл. Ломоносова (внутриквартальные сети по пер. Станцион-ному-ул.  | Надеж-ное и качест-венное водоснабжение города Руб-цовска. Нормативный срок службы истек | ул. Ломоносова, ул. Иппод-ромская | Диаметр, протяжен-ность | мм, км | Д=125мм, L=0,3км;Д=90мм, L=1,35км;Д=63мм, L=0,29км; Д=63мм, L=0,30 | Д=125мм, L=0,3км; Д=90мм, L=1,35км;Д=63мм, L=0,29км; Д=63мм, L=0,30 | 2026 | 2026 | 8223,21 |   | 8223,21 |   | 4828,00 | 3395,21 |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Ипподром-ской-пер.Гоголевскому-ул. Ломоносо-ва) диамет-ром от 50 до 150 мм, общей протяженностью 660 м |  |  |  |  | км; | км; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Гидравлический расчет, формирование отчета о необходимых мероприятиях по проектированию перекладки сетей водопрово-да с увеличе-нием диаметров для стабильного водоснабжения города в летний период и в связи с установкой ИТП | Увеличение пропускной способ-ности сети водопровода для обеспечения требуе-мого объема для подключения новых объек-тов, установки ИТП | г.Рубцовск | Мощность | куб.м. /час | 2500 м3/час | 2500 м3/час | 2026 | 2026 | 1603,22 |   | 1603,22 |   |   | 1603,22 |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по системе водоснабжения без НДС: | 41112,90 | 16065,80 | 15664,79 | 9382,31 | 13314,00 | 27798,90 |   |
| **II. Централизованная система водоотведения** |
| **1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)** |
| 1.1. | Модернизация (замена) насосного оборудования КНС-10, проектирование и устройство системы вентиляции | Надеж-ное и качест-венное водоотведение города Руб-цовска. Норма-тивный срок службы истек | г.Рубцовск, ул. Ороситель-ная, 217а | Мощность | кВт/ч | 34 | 22 | 2027 | 2027 | 2750,43 |   |   | 2750,43 | 972,82 |   | 1777,61 |
| 1.2. | Модернизация вторичного отстойника № 4 канализационных очистных сооружений (с заменой илососа)  | Обеспе-чениенадеж-ной работы системы водоочистки. Норма-тивный срок службы истек  | г.Рубцовск, ул. Светлова, 33 | Мощность очистных сооружений | Куб.м./сут. | 19900 | 19900 | 2026 | 2026 | 38256,68 |   | 38256,68 |   | 2373,82 |   | 35882,86 |
| 1.3. | Модернизация вторич-ногоот-стойника № 3канали-зационных  | Обеспечение надеж-ной работы системы  | г. Рубцовск, ул. Светлова, 33 | Мощность очистных сооруже-ний | Куб.м./сут. | 19900 | 19900 | 2025 | 2025 | 36714,67 | 36714,67 |   |   | 2515,08 |   | 34199,59 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | очистных сооружений (с заменой илососа) | Водоочис-тки. Норма-тивный срок службы истек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Модернизация первичного отстойника № 4 канализационных очистных сооружений (с заменой илоскреба) | Обеспе-чение надеж-ной работы системы водоо-чистки. Норма-тивный срок службы истек | г.Рубцовск, ул. Светлова, 33 | Мощность очистных сооруже-ний | Куб.м./сут. | 19900 | 19900 | 2027 | 2027 | 40531,92 |   |   | 40531,92 | 838,87 |   | 39693,05 |
| **2. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения** |
| 2.1. | Модернизация (замена) илопровода диаметром 225 мм, протяженность 3,413 км | Обеспе-чение надеж-ной работы системы водоотведения. Норма-тивный срок службы истек | г. Рубцовск, ул. Светлова, 33 | Диаметр, протяженность | мм, км | Сталь Д=219 | ПЭ100 SDR26 Д=225 | 2025 | 2027 | 30326,59 | 7210,26 | 13885,57 | 9230,76 | 1406,76 |   | 28919,83 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.2. | Модернизация (замена) трубопрово-да технической воды диаметром 100мм, протяженностью 100м | Обеспечение надеж-ной работы системы водоотведения. Нормативный срок службы истек  | г. Рубцовск, ул. Светлова, 33 | Диаметр, протяжен-ность | мм, км | Сталь Д=100, L=0,1км | ПЭ100 SDR17 Д=100, L=0,1км | 2027 | 2027 | 1444,40 |   |   | 1444,40 | 703,38 |   | 741,02 |
| Всего по системе водоотведения без НДС: | 150024,69 | 43924,93 | 52142,25 | 53957, 51 | 8810,73 |  | 141213,96 |
| Всего по инвестиционной программе без НДС: | 191137,59 | 59990,73 | 67807,04 | 6339,82 | 22124,73 | 27798,90 | 141 213,96 |

 ».