***Приложение 3***

***к извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

**(Техническое задание)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара, работы, услуги | Код ОКПД2 | Единица измерения | Количество (объем) |
| и код позиции по КТРУ (при наличии) |
| 1. | Выполнение работ по благоустройству территории по западной стороне пр-кта Ленина перед зданием № 130 | 42.99.29.100  Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия | усл. ед. | 1 |

**1. Общие требования к качественным и количественным характеристикам, результатам выполняемых работ.**

1.1. Выполняемые работы должны соответствовать объемам работ, представленным заказчиком в сметной документации.

1.2. Экологические мероприятия должны осуществляться в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края.

**2. Порядок выполнения работ.**

2.1. При исполнении Контракта Стороны руководствуются нормативными документами, обязательными при выполнении дорожных работ.

2.2. Перед началом работ Подрядчик обязан предоставить паспорта и сертификаты на применяемые материалы.

2.3. Подрядчик в соответствии с нормативными документами осуществляет своими силами входной контроль качества материалов, постоянно отчитываясь о результатах перед Заказчиком.

2.4. Приемочный контроль осуществляет Заказчик. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество выполненных работ согласнонормативным документам, указанных в перечне работ.

2.5. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком все изменения в объемах и технологии производства работ предусмотренные нормативно-технической документацией.

2.6. Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

**3.** **Требования к безопасности выполняемых работ:**

3.1. Подрядчик обязан согласовать с органами ГИБДД: проект организации движения транспортных средств на участке проведения ремонтных работ, ограждение мест работ, сроки проведения работ и обеспечить их соблюдение.

3.2. При проведении ремонтных работ Подрядчик принимает необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения. На участках проведения работ (до их начала) устанавливают временные дорожные знаки, сигнальные фонари, ограждающие и направляющие устройства. Ограждение места производства работ производят с помощью ограждающих щитов, штакетных барьеров, стоек, вешек, конусов, шнуров с цветными флажками, сигнальных огней. Установку технических средств организации движения производят в соответствии с согласованным и утвержденным проектом организации движения транспортных средств на участке проведения ремонтных работ.

3.3. Временные дорожные знаки, устанавливаемые в местах производства работ, должны соответствовать ГОСТ Р 52290-2004 «Знаки дорожные. Общие технические требования.», а условия их применения – ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

3.4. Для обеспечения видимости границ работ в темное время суток ограждающие устройства, применяемые на неосвещенных участках дорог, оборудуются световозвращающими элементами, размещаемыми в верхней части ограждений через 0,5 м.

3.5. Опасные места (траншеи, котлованы, ямы размером 0,1м и более) необходимо оградить барьерными или парапетными ограждениями, а так же обозначить сигнальными фонарями. Сигнальные фонари и световозвращающие элементы выполняются красным цветом.

3.6. Работы производятся в соответствии со СниП, ГОСТ, перечисленных в Перечне нормативных документов при выполнении работ по ремонту дорог города (Таблица №2), с соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта.

**4.Перечень нормативных документов при выполнении работ по ремонту тротуаров.**

**Таблица №2**

| № п/п | № нормативного документа | Наименование норматива |
| --- | --- | --- |
| 1 | 196-ФЗ от 10.12.1995 | Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». |
| 2 | 257-ФЗ от 08.11.2007 | Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| 3 | ГОСТ Р 50597-2017 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля. |
| 4 | ГОСТ Р 52289-2019 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 5 | ГОСТ Р 52290-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования. |
| 6 | [ГОСТ](https://docs.cntd.ru/document/1310381157#64U0IK) 6665-91 | «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия» |
| 7 | ОДМ 218.3.031-2013 | Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог |
| 8 | СП 34.13330.2021 | Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85 |
| 9 | ОДМ 218.6.019-2016 | Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |