***Приложение № 3***

***к Извещению об осуществлении закупки***

Описание объекта закупки

Поставка автомобиля легкового

для нужд МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска».

1. Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики и количество поставляемого товара:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  товара/  ОКПД 2 или КТРУ | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара | | | | Кол-во | | Единица измерения | |
| 1. | Автомобиль легковой  29.10.20.000-00000013 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед.изм. характеристики | 1 | | Шт. | |
| Количество посадочных мет | 5 | Штука |
| Тип привода | Полноприводный |  |
| Тип двигателя | Бензиновый |  |
| Тип коробки передач | Механика |  |
| Рабочий объем двигателя | > 2000 и ≤ 3000 | Кубический сантиметр;^миллилитр |
| Материал салона | Комбинированный |  |
| Тип легкового автомобиля | Внедорожник |  |
| Мощность двигателя | ≥ 100 и ≤ 150 | Лошадиная сила |
| Тормозные механизмы передние | Дисковые, вентилируемые |  |
| Тормозные механизмы задние | Барабанные |  |
| Экологический класс | 5 |  |
| Комплектация транспортного средства | USB-разъем  Антиблокировочная система  Антипробуксовочная система  Задние стеклоподъемники  Защита двигателя и подкапотного пространства  Колесо временного использования  Комплект зимних шин  Кондиционер  Передние стеклоподъемники  Подголовники задних сидений  Полноразмерное запасное колесо  Регулировка рулевой колонки по вылету  Регулировка рулевой колонки по углу наклона  Светодиодные дневные ходовые огни  Система распределения тормозного усилия  Система экстренного оповещения при авариях  Усилитель рулевого управления |  |
| Размер колесных дисков | 16 | Дюйм (25,4 мм) |
| Тип привода стеклоподъемника | Электрический |  |
| **Дополнительные характеристики\*** | | | | | | | |
| Цвет кузова | Серебристый или белый |  |  | |  | |
| Длина | ≥ 4750 | мм |
| Высота | ≥ 1910 | мм |
| Ширина | ≥ 1900 | мм |
| Дорожный просвет | ≥ 210 | мм |
| Количество дверей | 5 | шт |
| Объём топливного бака | ≥68 | л |
| Расход топлива на 100 км. на шоссе\ смешанном цикле | 11,5\12,5 | л |

*\*В связи с недостаточностью необходимых характеристик товара в КТРУ и в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 года № 145 Заказчиком указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога. Данная информация необходима с целью получения заказчиком товара, соответствующего его потребностям.*

2. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги:

2.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

2.2. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

2.3. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым (то есть не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

2.4. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, установленным законодательством Российской Федерации. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимся обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

2.5. Гарантийный срок составляет 36 месяцев эксплуатации либо до 100 000 км. пробега, и исчисляется с момента подписания Сторонами документа о приемке и распространяется на основные узлы и агрегаты автомобиля. Запасные части и расходные материалы, устанавливаемые на товар в течение гарантийного срока, должны быть совместимы с основным товаром, поставленным в рамках Контракта.

Вместе с товаром Поставщиком предоставляется гарантия на товар, установленная производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть 36 месяцев эксплуатации либо до 100 000 км. пробега, с даты подписания Сторонами документа о приемке Товара с учетом положений сервисной книжки и исчисляется с момента подписания Сторонами документа о приемке Товара.

2.6. Гарантия должна быть оформлена документом, подтверждающим гарантийные обязательства (гарантия Поставщика (гарантийное письмо или иной документ), гарантия производителя (гарантийный талон либо соответствующий раздел и отметка в техническом паспорте).

2.7. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

2.8. Гарантийное обслуживание включает в себя действия Поставщика по обслуживанию товара в целях поддержания его работоспособности.

2.9. Все расходы, связанные с гарантийным обслуживанием товара в гарантийный срок, несет Поставщик, которые включают в себя, в том числе стоимость работ (услуг), запасных частей и расходных материалов.

2.10. Обязанности производителя по гарантийному и техническому обслуживанию должны исполняться официальными обслуживающими сервис - центрами, расположенными в г. Барнауле Алтайского края.

2.11. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять в отношении товара и всех составляющих (комплектующих) частей товара замену, восстановление или ремонт, если недостатки (неисправность вызвана дефектом конструкции, некачественным материалом, некачественным производством или монтажом и) не являются результатом действия непреодолимой силы, нарушения правил пользования и хранения, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц

2.12. Если в течение гарантийного срока выявится, что товар имеет недостатки, которые являются следствием ненадлежащего исполнения Поставщиком принятых им на себя обязательств, представитель Поставщика должен прибыть в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления уведомления от Заказчика по месту его нахождения для устранения недостатков (замены товара).

2.13. В случае невозможности устранения недостатков на месте Поставщик должен за счет собственных средств осуществить доставку товара до места проведения необходимого ремонта, произвести необходимый ремонт и после его завершения доставить товар Заказчику.

Срок ремонта поставляемого товара не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Заказчику предоставляется функционально аналогичное оборудование на время ремонта.

Если Заказчик лишен возможности использовать товар, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену, восстановление или ремонт какой-либо части товара, на такую замененную, восстановленную или отремонтированную часть товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем детали товара, но не менее 24 месяцев.

Все расходы, связанные с заменой, восстановлением, ремонтом товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

2.14. В случае получения письменного отказа Поставщика от устранения недостатков или в случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления не получено письменного отказа от устранения недостатков от Поставщика, либо уклонения Поставщика от устранения соответствующих недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков другую организацию с последующим возмещением своих расходов за счет средств Поставщика.